### Scheda Generale

In Utility del client Atheros, per accedere alla scheda Generale, fare clic su Nuovo o Modifica nella scheda Gestione profilo.

Modificare i campi della scheda Generale per configurare il profilo di configurazione. Accertarsi di modificare anche le schede Protezione e Avanzate.

Nome profilo | Identifica il profilo di configurazione. Tale nome deve essere univoco. I nomi dei profili non riconoscono maiuscole e minuscole.
Nome client | Identifica il computer client.
Nomi delle reti (SSID) | Il nome della rete wireless IEEE 802.11. Questo campo ha un limite massimo di 32 caratteri. Configurare al massimo tre SSID (SSID1, SSID2 e SSID3).

Vedere anche:

- Configurazione di un profilo per la modalità ad hoc
- Configurazione di un profilo per la modalità a punto di accesso (infrastruttura)