### Nykyinen tila

Nykyinen tila -välilehti sisältää yleistiedot ohjelmasta ja sen toiminnasta. Nykyinen tila -välilehti ei vaadi mitään määrityksiä.

Seuraavassa taulukossa kuvataan Nykyinen tila -ikkunan sisältö.

Profiilin nimi | Valittuna olevan määritysprofiilin nimi. Määritä nimi Yleistä-välilehdessä.
Linkin tila | Näyttää, onko työasema yhdistetty langattomaan verkkoon.
Langaton tila | Tuo näkyviin langattoman tilan. Voit määrittää langattoman tilan Lisäasetukset-välilehdessä.
IP-osoite | Näyttää tietokoneen IP-osoitteen.
Verkon tyyppi | Työaseman käyttämä verkon tyyppi. Käytettävissä on seuraavia asetuksia: Infrastruktuuri (yhteyspiste) Ad Hoc Voit määrittää verkon tyypin Lisäasetukset-välilehdessä.
Nykyinen kanava | Tuo näyttöön parhaillaan käytettävän kanavan.
Hallintakanava | Näyttää nykyisen hallintakanavan. Käytettävissä vain 802.11n-laitteissa.
Laajennus kanava | Näyttää nykyisen laajennuskanavan. Näytetään vain, jos STA on yhdistetty 40 MHz:n kanavaan. Käytettävissä vain 802.11n-laitteissa.
Palvelinpohjainen todennus | Näyttää, onko palvelinpohjainen todennusmenetelmä käytössä.
Tietojen salaus | Näyttää ohjaimen käyttämän salaustyypin. Voit määrittää salaustyypin Tietoturva-välilehdessä.
Signaalinvoimakkuus | Näyttää signaalin voimakkuuden.

Näet lisäasetusten diagnostiikkatiedot napsauttamalla Lisäasetukset-painiketta.