### Utilizzo della Protezione LEAP

Per utilizzare la protezione in Utility del client Atheros, accedere alla scheda Protezione della finestra Gestione profilo.

La protezione LEAP impone che tutte le periferiche dell'infrastruttura (ad es. punti di accesso e server) siano configurate per l'autenticazione LEAP. Consultare il responsabile IT.

- Configurazione LEAP
- Abilitazione LEAP

Abilitazione LEAP

- Nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione WPA. ScegliereWPA-LEAP dal menu a discesa.
- OPPURE: nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione 802.1x. Scegliere LEAP dal menu a discesa.

1. Fare clic sul pulsante Configura.
2. Specificare un nome utente e una password.

> Selezionare Usa nome utente e password temporanei scegliendo il pulsante di opzione:
> - selezionare Usa nome utente Windows per utilizzare il nome utente di Windows come nome utente LEAP.
> - OPPURE: selezionare Richiesta manuale di nome utente e password LEAP per immettere manualmente un nome utente e una password e avviare il processo di autenticazione LEAP. Il sistema richiederà un nome utente e una password a ogni accesso oppure quando si sceglie l'opzione Accesso LEAP manuale dal menu Azione.

> Selezionare Usa nome utente e password salvati scegliendo il pulsante di opzione:

> - specificare il nome utente, la password e il dominio LEAP per eseguire automaticamente l'autenticazione a ogni accesso.

3. Immettere il nome utente e la password.
4. Confermare la password.
5. Specificare un nome di dominio:

   > - selezionare l'impostazione Includi dominio di accesso Windows con nome utente per trasmettere al server RADIUS il dominio e il nome utente di accesso Windows. (impostazione predefinita).
   > - OPPURE: immettere un nome di dominio specifico.

6. Se necessario, selezionare Nessuna connessione di rete se utente non collegato per forzare la chiusura dell'associazione da parte dell'adattatore wireless dopo la disconnessione.
7. Immettere il tempo di timeout (tra 30 e 500 secondi) dell'autenticazione LEAP per specificare la durata dell'attesa di LEAP prima che l'autenticazione sia dichiarata non riuscita e sia inviato un messaggio di errore. L'impostazione predefinita è 90 secondi.
8. Fare clic su OK.
9. Abilitare il profilo.