### Ficha Diagnósticos

La ficha Diagnósticos de la Utilidad de cliente de Atheros ofrece botones que se utilizan para recuperar, recibir y transmitir estadísticas. Esta ficha no requiere configuración.

La ficha Diagnósticos contiene los siguientes diagnósticos de recepción y transmisión para las tramas que recibe o transmite el adaptador de red inalámbrico:

- Paquetes de multidifusión transmitidos y recibidos
- Paquetes de difusión transmitidos y recibidos
- Paquetes de unidifusión transmitidos y recibidos
- Número total de bytes transmitidos y recibidos

Haga clic en el botón Información sobre el adaptador para obtener más información general acerca del adaptador de red inalámbrico y el controlador de especificación de la interfaz del controlador de la red (NDIS).

Haga clic en el botón Estadísticas avanzadas de la ficha Diagnósticos para ver también la información estadística de recepción y transmisión de los diagnósticos de recepción y transmisión siguientes para las tramas que se transmiten al adaptador de red inalámbrico o que éste recibe:

Tramas transmitidas Tramas transmitidas correctamente Tramas reintentadas Tramas descartadas Sin tramas ACK Tramas ACK Tramas RTS Tramas CTS (listas para emitir) Sin tramas CTS Tramas RTS reintentadas Tramas de datos reintentadas | Tramas recibidas Tramas recibidas correctamente Beacons recibidas Tramas recibidas con errores Errores CRC Errores de cifrado Tramas duplicadas Discrepancias de PA Discrepancias de velocidad de datos Tiempo de espera de autenticación Rechazos de autenticación: el número de errores de autenticación del PA que recibe el adaptador de red inalámbrico Tiempo de espera de asociación Rechazos de asociación: el número de rechazos de autenticación del punto de acceso que recibe el adaptador de red inalámbrico MIC estándar correctos Errores MIC estándar MIC CKIP correcto Errores MIC CKIP