### 보안 탭

Atheros 클라이언트 유틸리티의 프로필 관리 탭에서 새로 만들기나 수정을 눌러 보안 탭에 액세스합니다. 프로필 관리 창에서 보안 탭을 누릅니다.

프로필을 구성하려면 프로필 관리의 보안 탭에서 필드를 편집합니다. 보안 모드를 정의하려면 원하는 보안 모드의 라디오 단추를 선택합니다. 일반 및 고급 탭도 편집해야 합니다.

참고: 프로필 잠금 확인란이선택된경우, 프로필을제거하거나수정할수없습니다. 비밀번호 필드는 편집할 수 있습니다. 시스템 관리자에게 해당 사항을 문의하십시오.

보안 옵션 설정 | 스테이션에서 사용하는 보안 모드 유형입니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다. WPA/WPA2/CCKM WPA/WPA2 암호구문 802.1x 미리 공유한 키(정적 WEP) 없음 이 옵션에서는 네트워크 구성 보안을 위한 고유한 암호화 키를 정의합니다.
WPA/WPA2 | Wi-Fi 보호 액세스(WPA)를 사용하도록 설정합니다. WPA/WPA2를 선택하면 WPA/WPA2 EAP 드롭다운 메뉴가 열립니다. 옵션은 다음과 같습니다. EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP(EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP
| WPA/WPA2 암호구문 | WPA/WPA2 암호구문 보안을 사용하도록 설정합니다. 구성 단추를 누르고 WPA/WPA2 암호구문을 입력합니다.
802.1x | 802.1x 보안을 사용합니다. 이 옵션에는 IT 관리가 필요합니다. 802.1x를 선택하면 802.1x EAP 형식 드롭다운 메뉴가 열립니다. 옵션은 다음과 같습니다. EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP(EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP 무선 어댑터가 연결 중인 액세스 지점(AP)에 WEP를 선택 사항으로 설정하고 클라이언트에 WEP를 사용하도록 설정한 경우, 보안 탭에서 혼합 셀에 연결 허용을 선택하여 연결을 허용해야 합니다.
미리 공유한 키 (정적 WEP) | 액세스 지점(AP)과 스테이션에 모두 정의된 미리 공유한 키를 사용하도록 설정합니다. 미리 공유한 암호화 키를 정의하려면 미리 공유한 키 라디오 단추를 선택하고 구성 단추를 눌러 미리 공유한 키 정의 창을 입력합니다. 무선 어댑터가 연결 중인 액세스 지점(AP)에 WEP를 선택 사항으로 설정하고 클라이언트에 WEP를 사용하도록 설정한 경우, 보안 탭에서 혼합 셀에 연결 허용을 선택하여 연결을 허용해야 합니다.
없음 | 보안 없음(권장하지 않음).
혼합 셀에 연결 허용 | 클라이언트 어댑터가 연결될 액세스 지점에서 WEP가 선택 사항으로 설정되어 있고 클라이언트 어댑터에서 WEP가 사용 가능한 경우, 이 확인란을 선택합니다. 그렇지 않으면 클라이언트는 액세스 지점과 연결을 설정할 수 없습니다..
도메인 컨트롤러 검색 제한 시간 | 이 확인란을 선택하고, 도메인 컨트롤러 검색을 시도할 때의 인증 프로세스 제한 시간을 초 단위로 입력합니다(최대 300). 0을 입력하면 이 확인란을 선택하지 않은 것과 같습니다. 즉 도메인 컨트롤러 검색 시간이 제한되지 않습니다. 참고: 인증 타이머가 종료되거나 도메인 컨트롤러 검색 제한 시간에 도달하면 인증 프로세스 시간이 종료됩니다.
그룹 정책 지연 | Windows 로그온 프로세스에서 그룹 정책을 시작하기 전에 경과되는 시간을 지정합니다. 그룹 정책은 관리자가 사용자 그룹에 대해 구성 옵션을 지정할 때 사용하는 Windows 기능으로, 무선 네트워크 인증이 수행될 때까지 그룹 정책 시작을 지연시키는 데 목적이 있습니다. 유효한 범위는 0 ~ 65535초입니다. 설정한 값을 적용하려면 해당 프로필을 활성 프로필로 설정한 후 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 이 드롭다운 목록은 EAP 기반 인증을 선택한 경우에만 활성화됩니다.