### Onglet Diagnostics

L'onglet Diagnostics d'Atheros Client Utility permet d'obtenir des statistiques de réception et de transmission. Cet onglet ne nécessite aucune configuration.

Il répertorie les diagnostics de réception et de transmission suivants pour les trames reçues et émises par la carte réseau sans fil:

- Paquets multidestinataires transmis et reçus
- Paquets de diffusion transmis et reçus
- Paquets à destinataire unique transmis et reçus
- Total des octets transmis et reçus

Cliquez sur le bouton Informations sur la carte pour obtenir des informations générales sur la carte réseau sans fil et le pilote NDIS.

Cliquez sur le bouton Statistiques avancées de l'onglet Diagnostics pour afficher également les statistiques de réception et de transmission suivantes pour les trames reçues ou émises par la carte réseau sans fil:

Trames transmises Trames transmises Réémissions de trames Trames abandonnées Nombre de trames ACK Trames ACK Trames RTS Trames CTS Nombre de trames CTS Réémissions de trames RTS Réémissions de trames de données | Trames reçues Trames reçues Beacons reçus Erreurs de trames Erreurs CRC Erreurs de cryptage Trames dupliquées Discordances AP Discordances de débit de données Délai d'authentification Refus d'authentification : nombre d'échecs d'authentification AP reçus par la carte réseau sans fil Délai d'association Échecs d'association : nombre de refus d'authentification AP reçus par la carte réseau sans fil MIC standard OK Erreurs MIC standard CKIP MIC OK Erreurs CKIP MIC