### Profilkonfiguration für Ad-Hoc-Modus

Um ein Profil im Ad-Hoc-Modus zu konfigurieren, ändern Sie in der Profilverwaltung auf der Registerkarte „Erweitert“ den Netzwerktyp. Ändern Sie für den Ad-Hoc-Modus folgende Einstellungen:

- Netzwerkname (auf der Registerkarte „Allgemein“)
- Leistungspegel übertragen
- 802.11b-Einleitung (bei Verwendung von 802.11b)
- Funkmodus beim Starten des Ad-Hoc-Netzwerks

Auch die Registerkarten Allgemein und Sicherheit müssen bearbeitet werden.