### Ficha Opciones avanzadas

Para obtener acceso a la ficha Opciones avanzadas de la Utilidad de cliente de Atheros, haga clic en Nuevo o Modificar de la ficha Administración de perfiles y seleccione la ficha Opciones avanzadas de la ventana Administración de perfiles.

Modifique los campos de la ficha Opciones avanzadas de la ventana Administración de perfiles para configurar el perfil.

Además, asegúrese de modificar las fichas General y Seguridad.

Nivel de la potencia de transmisión | Permite seleccionar el nivel de la potencia de transmisión para 80211b/g o 802.11a en mV. Es posible que las restricciones del dominio regulador o del hardware limiten la potencia de transmisión real. Además, tenga en cuenta que el administrador tiene el privilegio de bloquear estos niveles de potencia, de modo que estos valores sean preseleccionados y no se puedan editar.
Modo de ahorro de energía | Especifique los elementos siguientes: El modo máximo hace que el punto de acceso almacene en el búfer los mensajes entrantes para el adaptador inalámbrico. El adaptador realiza periódicamente un sondeo en el punto de acceso para ver si hay mensajes en espera. La opción Normal utiliza el nivel máximo al recuperar un número elevado de paquetes y, a continuación, vuelve al modo de ahorro de energía tras recuperar los paquetes. La opción Desactivado desactiva el ahorro de energía. Por lo tanto, el adaptador inalámbrico permanece activado durante un corto tiempo de respuesta de mensaje.
Tipo de red | Permite especificar la red como una red de infraestructura (modo de punto de acceso) o ad hoc.
Estándar 802.11b | Permite especificar el valor del estándar en 802.11b. El valor predeterminado es Corto y Largo (modo de punto de acceso), lo que permite encabezados largos y cortos en las tramas 802.11b. El adaptador solamente puede utilizar encabezados de radio cortos si el punto de acceso los admite y los utiliza. Para anular la autorización de tramas cortas, establezca esta opción en Largo solamente.
Modo inalámbrico | Permite especificar el funcionamiento de 5 GHz a 54 Mbps, 4,9 GHz a 54/27/13,5 Mbps, 2,4 GHz a 54 Mbps, 2,4 GHz a 11 Mbps, Calidad de servicio (QoS), eXtended Range (XR)TM o Super AG en una red de puntos de acceso. [eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html] El adaptador inalámbrico debe coincidir con el modo inalámbrico del punto de acceso al que está asociado.
Modo inalámbrico al iniciar una red ad hoc | Permite especificar 5 GHz a 54 Mbps, 5 GHz a 108 Mbps o 2,4 GHz a 54/11 Mbps para iniciar una red ad hoc cuando no se encuentra ningún nombre de red correspondiente tras explorar todos los modos disponibles. Este modo también permite la selección del canal que utiliza el adaptador inalámbrico. Los canales disponibles dependen del dominio regulador. Si el adaptador no encuentra ningún adaptador ad hoc, esta selección especifica el canal con el que el adaptador iniciará la red ad hoc. El adaptador inalámbrico debe coincidir con el modo inalámbrico y el canal de los clientes a los que está asociado.
Modo de autenticación 802.11 | Permite seleccionar el modo que utilizará el adaptador inalámbrico para autenticarse en un punto de acceso: La opción Automático hace que el adaptador intente la autenticación mediante la opción Compartido, pero cambia a la autenticación abierta si se produce un error con la opción Compartido. La opción Abierto permite que un adaptador intente la autenticación independientemente de la configuración WEP. Sólo se asociará con el punto de acceso si coinciden las claves WEP tanto en el adaptador como en el punto de acceso. La opción Compartido sólo permite al adaptador asociarse a los puntos de acceso con la misma clave WEP.
Intensidad de itinerancia | Permite seleccionar el nivel de itinerancia para adaptarse al dinamismo de itinerancia del cliente. Cinco niveles de itinerancia que van desde Muy baja a Muy alta permiten obtener el mejor rendimiento en diferentes entornos como en casa o en la oficina.

En las redes de infraestructura (punto de acceso), haga clic en el botón PA preferidos para especificar un máximo de cuatro puntos de acceso a los que debe intentar asociarse el adaptador de cliente.