### 当前状态

“当前状态”选项卡中包含了有关程序及其运行情况的一般信息。 “当前状态”选项卡不需要进行任何配置。

下表列出了“当前状态”屏幕中显示的项。

配置文件名 | 当前所选配置文件的名称。 请在“常规”选项卡上设置配置名称。
链路状态 | 显示工作站是否与无线网络关联。
无线模式 | 显示无线模式。 请在“高级”选项卡上配置无线模式。
IP 地址 | 显示计算机的 IP 地址。
网络类型 | 工作站所连接的网络的类型。 选项包括： 基础结构（接入点） Ad Hoc 请在“高级”选项卡上配置网络类型。
当前频道 | 显示当前连接的频道。
控制频道 | 显示控制频道。 仅适用于 802.11n 设备。
分机频道 | 显示分机频道。 只有 STA 连接到 40 MHz 频道中时才显示。 仅适用于 802.11n 设备。
基于服务器的验证 | 显示是否使用基于服务器的验证。
数据加密 | 显示驱动程序所用的加密类型。 请在“安全”选项卡上配置加密类型。
信号强度 | 显示信号的强度。

单击“高级”按钮查看高级状态诊断结果。