### Karta Zaawansowane

W programie Narzędzie klienta Atheros przejdź do karty Zaawansowane, klikając przycisk Nowy lub Modyfikuj na karcie Zarządzanie profilami, a następnie klikając kartę Zaawansowane w oknie Zarządzanie profilami.

Aby konfigurować profil, dokonaj edycji pól na karcie Zaawansowane znajdującej się w oknie Zarządzanie profilami.

Pamiętaj o wprowadzeniu odpowiednich zmian na kartach Ogólne i Zabezpieczenia.

Poziom mocy transmisji | Umożliwia wybór poziomu mocy transmisji dla standardu 802.11b/g lub 802.11a w mW. Rzeczywista moc transmisji może być ograniczona przez przepisy lub możliwości sprzętowe. Należy również pamiętać, że administrator ma uprawnienia do ograniczenia poziomu mocy, dlatego wybranych wstępnie wartości nie można zmieniać.
Tryb oszczędzania energii | Określ: Tryb Największy powoduje buforowanie wiadomości przychodzących karty sieci bezprzewodowej w punkcie dostępu. Karta sieciowa co jakiś czas sprawdza, czy w punkcie dostępu znajdują się oczekujące wiadomości. Przy ustawieniu Normalny podczas pobierania dużej liczby pakietów używany jest tryb maksymalny, a następnie po pobraniu pakietów ponownie ustawiany jest tryb oszczędzania energii. Ustawienie Wyłączony wyłącza oszczędzanie energii, dzięki czemu karta sieci bezprzewodowej jest ciągle zasilana, co prowadzi do krótkiego czasu odpowiedzi na wiadomość.
Typ sieci | Określa, czy sieć jest w trybie infrastruktury (tryb z punktem dostępu) czy ad hoc.
Preambuła 802.11b | Określa ustawienia preambuły dla protokołu 802.11b. Domyślnym ustawieniem jest Krótka i długa (tryb z punktem dostępu), co dopuszcza występowanie zarówno krótkich, jak i długich nagłówków w ramkach protokołu 802.11b. Karta sieciowa może korzystać jedynie z krótkich nagłówków sygnału radiowego, jeśli są one obsługiwane i używane przez punkt dostępu. Aby uniemożliwić występowanie krótkich ramek, ustaw opcję Tylko długa.
Tryb bezprzewodowy | Określa tryb działania w sieci z punktem dostępu: 5 GHz 54 Mb/s, 4,9 GHz 54/27/13,5 Mb/s, 2,4 GHz 54 Mb/s, 2,4 GHz 11 Mb/s, Quality of Service, eXtended Range (XR)TM lub Super AG. [eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html] Karta sieci bezprzewodowej musi być dopasowana do trybu bezprzewodowego punktu dostępu, z którym jest skojarzona.
Tryb bezprzewodowy przy uruchamianiu sieci ad hoc | Określa tryb działania: 5 GHz 54 Mb/s, 5 GHz 108 Mb/s lub 2,4 GHz 54/11 Mb/s stosowany do uruchomienia sieci ad hoc, jeśli po przeskanowaniu wszystkich dostępnych trybów nie odnaleziono odpowiedniej nazwy sieci. Ten tryb umożliwia również wybranie kanału używanego przez kartę sieci bezprzewodowej. Dostępność kanału zależy od obowiązujących przepisów. Jeśli karta sieciowa nie znajdzie innych kart sieciowych pracujących w trybie ad hoc, to ustawienie określa kanał, na którym karta sieciowa uruchomi sieć ad hoc. Karta sieci bezprzewodowej musi być dopasowana do trybu bezprzewodowego oraz kanału klienta, z którym jest skojarzona.
Tryb uwierzytelniania 802.11 | Określa, jaki tryb zostanie użyty przez kartę sieci bezprzewodowej do uwierzytelnienia połączenia z punktem dostępu: W trybie Automatyczny karta sieciowa dokonuje uwierzytelniania przy użyciu trybu udostępnionego, ale w przypadku niepowodzenia zostaje przełączona w tryb uwierzytelniania otwartego. Tryb Otwarty umożliwia przeprowadzenie próby uwierzytelniania przez kartę sieciową bez względu na ustawienia szyfrowania WEP. Karta zostanie skojarzona z punktem dostępu tylko wtedy, gdy klucze WEP zarówno karty sieciowej, jak i punktu dostępu pasują do siebie. Tryb Udostępniony umożliwia jedynie skojarzenie karty sieciowej z tymi punktami dostępu, które mają taki sam klucz WEP.
Siła roamingu | Wybierz poziom roamingu odpowiedni dla danego klienta. Pięć poziomów siły roamingu od Bardzo mała do Bardzo duża umożliwia uzyskanie optymalnej wydajności w różnych środowiskach, np. w domu lub w biurze.

W przypadku sieci infrastruktury (z punktem dostępu) kliknij przycisk Preferowane punkty dostępu, aby wybrać do czterech punktów dostępu, z którymi karta sieciowa klienta ma podjąć próbę skojarzenia.