### Bruke LEAP-sikkerhet

Hvis du vil bruke sikkerhet i Atheros Client Utility, går du til Sikkerhet-fanen i Profilstyring-vinduet.

LEAP-sikkerhet krever at alle infrastrukturenheter (som tilknytningspunkter og servere) er konfigurert for LEAP-godkjenning. Kontakt systemansvarlig.

- Konfigurere LEAP
- Aktivere LEAP

Konfigurere LEAP:

- Velg alternativknappen WPA på Sikkerhet-fanen. Velg WPA-LEAP på rullegardinmenyen.
- ELLER Velg alternativknappen 802.1x på Sikkerhet-fanen. Velg LEAP på rullegardinmenyen.

1. Klikk Konfigurer.
2. Hvis du vil gjenoppta tilkoplingen uten å angi legitimasjon igjen etter et midlertidig brudd i tilkoplingen, velger du Gjenoppta alltid den sikre økten.
3. Angi et brukernavn og passord:

> Velg Bruk midlertidig brukernavn og passord ved å velge alternativknappen:
> - Velg Bruk Windows-brukernavn hvis du vil bruke Windows-brukernavnet som LEAP-brukernavn.
> - ELLER Velg Spør manuelt etter LEAP-brukernavn og -passord for å logge på og starte LEAP-godkjenningsprosessen manuelt.

> Velg Bruk lagret brukernavn og passord ved å velge alternativknappen:

> - Angi LEAP-brukernavn, -passord og -domene som skal lagres og brukes.

4. Skriv inn brukernavn og passord.
5. Bekreft passordet.
6. Angi et domenenavn:

   > - Velg Inkluder Windows-påloggingsdomene med brukernavn for å sende Windows-påloggingsdomenet og -brukernavnet til RADIUS-serveren. (standard)
   > - ELLER Skriv inn et bestemt domenenavn.

7. Velg eventuelt Ingen nettverksforbindelse hvis bruker ikke er logget på hvis du vil tvinge det trådløse nettverkskortet til å deaktivere tilknytningen etter avlogging.
8. Skriv inn verdien for tidsavbrudd for LEAP-godkjenning (mellom 30 og 500 sekunder) for å angi hvor lenge LEAP skal vente før godkjenningen anses som mislykket, og det sendes en feilmelding. Standardinnstillingen er 90 sekunder.
9. Klikk OK.
10. Aktiver profilen.