### Дополнительные функции защиты

Данные функции защиты предотвращают атаки на WEP-ключи беспроводной сети. Беспроводной адаптер автоматически поддерживает каждую из этих функции, если они включены на точке доступа.

Проверка целостности сообщений (MIC)

MIC препятствует атакам с побитной обработкой на зашифрованные пакеты. Атака с побитной обработкой представляет собой перехват зашифрованного сообщения с его последующей ретрансляцией после внесения некоторых изменений. При этом адресат принимает сообщение за истинное. Функция MIC добавляет несколько байтов в каждый пакет, чтобы защитить его от несанкционированного доступа.

Временный протокол обеспечения целостности ключей (TKIP)

Данная функция препятствует атакам на WEP-ключи с перехватом зашифрованных пакетов для последующей расшифровки ключей с помощью вектора инициализации (IV). Функция TKIP обеспечивает защиту WEP-ключей при моноадресной и широковещательной рассылке, устраняя фактор предсказуемости.

Чередование ключей при широковещательной рассылке

При идентификации по протоколу EAP беспроводной адаптер применяет динамические WEP-ключи для моноадресной рассылки и статические для широковещательной рассылки. Чередование WEP-ключей при широковещательной рассылке заключается в назначении точкой доступа динамического WEP-ключа, который периодически меняется.