### Styring av automatisk profilvalg

Hvis du legger til en profil i listen for automatisk valg, kan det trådløse nettverkskortet automatisk velge profilen og bruke den for å kople til nettverket.

Legge til en profil i automatisk profilvalg:

1. På Profilstyring-fanen, klikker du Ordne profiler.
2. Vinduet Styring av automatisk profilvalg vises med en liste over alle opprettede profiler i dialogboksen Tilgjengelige profiler.
3. Merk profilene du vil legge til i automatisk profilvalg, og klikk deretter Legg til. Profilene vises i dialogboksen Profiler for automatisk valg.

Ordne de automatisk valgte profilene.

1. Merk en profil i dialogboksen Profiler for automatisk valg.
2. Klikk Flytt opp, Flytt ned eller Fjern.

> Den første profilen i dialogboksen Profiler for automatisk valg har høyest prioritet, og den siste profilen har lavest prioritet.

3. Klikk OK.
4. Velg Skift profiler automatisk.
5. Lagre den endrede konfigurasjonsfilen.

   Når automatisk profilvalg er aktivert ved å merke av for Skift profiler automatisk på Profilstyring-fanen, skanner klientkortet etter et tilgjengelig nettverk. Profilen med høyest prioritet og samme SSID som et av nettverkene som ble funnet, brukes for å kople til nettverket. Hvis tilkoplingen mislykkes, prøver klientkortet den nest høyest prioriterte profilen som samsvarer med SSIDen, osv.

Når automatisk profilvalg er aktivert, søker det trådløse nettverkskortet etter tilgjengelige nettverk. Profilen med høyest prioritet og samme SSID som et av nettverkene som ble funnet, brukes for å kople til nettverket. Hvis tilkoplingen mislykkes, prøver klientkortet den nest høyest prioriterte profilen.