### Onglet Options avancées

Dans l'utilitaire ACU, cliquez sur Nouveau ou Modifier dans l'onglet Gestion des profils, puis sur l'onglet Options avancées.

Modifiez les champs de l'onglet Options avancées pour configurer le profil.

Assurez-vous de modifier également les paramètres des onglets Général et Sécurité.

Niveau de puissance de transmission | Permet de sélectionner le niveau de puissance de transmission pour les normes 802.11b/g ou 802.11a en mW. Le niveau réel de puissance de transmission peut être limité par des réglementations ou des restrictions matérielles. Notez également que l'administrateur peut verrouiller ces niveaux de puissance, auquel cas les valeurs sont prédéfinies et ne peuvent pas être modifiées.
Mode Économie d'énergie | Choisissez le mode souhaité : Mode Maximum : Le point d'accès met en mémoire tampon les messages entrants pour la carte sans fil. La carte interroge régulièrement le point d'accès pour vérifier si des messages sont en attente. Mode Normal : Lorsqu'un grand nombre de paquets sont récupérés, le mode Maximum est utilisé, après quoi le mode Économie d'énergie est rétabli. Mode Arrêt : Le mode Économie d'énergie est désactivé, ce qui entraîne la mise sous tension continue de la carte sans fil afin d'obtenir un temps de réponse rapide aux messages.
Type de réseau | Permet de déterminer le type de réseau : infrastructure (mode Point d'accès) ou Ad Hoc.
Préambule de la norme 802.11b | Permet de définir les paramètres du préambule de la norme 802.11b. Le paramètre par défaut est Court et long (mode Point d'accès), ce qui permet d'utiliser des en-têtes à la fois courts et longs dans les trames 802.11b. La carte ne peut utiliser des en-têtes courts que si le point d'accès les prend en charge et les utilise. Utilisez le paramètre Long uniquement pour ne plus autoriser de trames courtes.
Mode Sans fil | Permet de définir le fonctionnement du réseau de points d'accès sur 5 GHz 54 Mbps, 4,9 GHz 54/27/13,5 Mbps, 2,4 GHz 54 Mbps, 2,4 GHz 11 Mbps, QoS, eXtended Range (XR)TM ou Super AG. [eXtended Range(XR) : http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG : http://www.atheros.com/pt/index.html] La carte sans fil doit correspondre au mode Sans fil du point d'accès auquel elle est associée.
Mode Sans fil au démarrage d'un réseau Ad Hoc | Permet de définir la fréquence utilisée (5 GHz 54 Mbps, 5 GHz 108 Mbps ou 2,4 GHz 11/54 Mbps) pour démarrer un réseau Ad Hoc si aucun nom de réseau correspondant n'est trouvé suite à l'analyse de tous les modes disponibles. Ce mode permet également de choisir le canal utilisé par la carte sans fil. Les canaux disponibles dépendent des réglementations. Si aucune autre carte Ad Hoc n'est détectée, cette sélection permet de déterminer le canal utilisé par la carte pour démarrer le réseau Ad Hoc. La carte sans fil doit correspondre au mode Sans fil et au canal des clients auxquels elle est associée.
Mode d'authentification 802.11 | Permet de sélectionner le mode utilisé par la carte sans fil pour s'authentifier au niveau d'un point d'accès. Automatique : La carte utilise d'abord le mode Partagé pour l'authentification. En cas d'échec, elle recourt au mode d'authentification Ouvert. Une tentative d'authentification est toujours possible, quels que soient les paramètres WEP de la carte. La carte ne peut être associée au point d'accès que si les clés WEP de ces deux éléments correspondent. La carte ne peut être associée aux points d'accès que si leur clé WEP est identique.
Niveau d'itinérance | Permet de sélectionner le niveau d'itinérance en fonction du client. Cinq niveaux d'itinérance sont disponibles de Très faible à Très élevée afin d'optimiser les performances dans différents environnements, tels qu'en milieu domestique ou professionnel.

Pour les réseaux d'infrastructure (point d'accès), cliquez sur le bouton Points d'accès par défaut pour définir jusqu'à quatre points d'accès auxquels la carte client doit tenter de s'associer.