### Ficha Seguridad

En la Utilidad de cliente de Atheros, acceda a la ficha Seguridad haciendo clic en Nuevo o Modificar en la ficha Administración de perfiles. Haga clic en la ficha Seguridad en la ventana Administración de perfiles.

Modifique los campos en la ficha Seguridad de la ventana Administración de perfiles para configurar el perfil. Para definir el modo de seguridad, seleccione el botón de opción del modo de seguridad deseada. Además, asegúrese de modificar las fichas General y Opciones avanzadas.

Nota: If the Si se selecciona la casilla de verificación Perfil bloqueado, el perfil no se podrá quitar ni modificar. Sin embargo, se pueden editar los campos de la contraseña. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Establecer las opciones de seguridad | El tipo de modo de seguridad que utiliza la estación. Entre las opciones se incluyen las siguientes: WPA/WPA2/CCKM Contraseña codificada WPA/WPA2 802.1x Clave previamente compartida (WEP estático) Ninguna Estas opciones definen la clave de cifrado exclusiva para la seguridad de la configuración de la red.
WPA/WPA2 | Habilita el uso del acceso protegido Wi-Fi (WPA). Si selecciona WPA/WPA2 se abre el menú desplegable WPA/WPA2 EAP. Las opciones incluyen: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP
| Contraseña codificada WPA/WPA2 | Habilita el uso de la seguridad de contraseña codificada WPA/WPA2. Haga clic en el botón Configurar y complete la contraseña codificada WPA/WPA2.
802.1x | Habilita la seguridad 802.1x. Esta opción requiere la administración de sistemas. Si selecciona 802.1x se abre el menú desplegable EAP 802.1x. Las opciones incluyen: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP Si la opción WEP del punto de acceso al que se asocia el adaptador inalámbrico se establece en Opcional y el cliente la tiene habilitada, asegúrese de seleccionar la opción Permitir asociación a las celdas combinadas en la ficha Seguridad para permitir la asociación.
Clave previamente compartida (WEP estático) | Permite el uso de claves previamente compartidas que se definen tanto en el punto de acceso como en la estación. Para definir claves de cifrado previamente compartidas, seleccione el botón de opción Clave previamente compartida y haga clic en el botón Configurar para completar la ventana Definir claves previamente compartidas. Si la opción WEP del punto de acceso al que se asocia el adaptador inalámbrico se establece en Opcional y el cliente la tiene habilitada, asegúrese de seleccionar la opción Permitir asociación a las celdas combinadas en la ficha Seguridad para permitir la asociación.
Ninguna | Sin seguridad (no se recomienda).
Permitir asociación a las celdas combinadas | Active esta casilla de verificación si el punto de acceso con el que el adaptador cliente se debe asociar tiene la opción WEP establecida como Opcional y WEP está habilitado en el adaptador cliente. De lo contrario, el cliente no podrá establecer ninguna conexión al punto de acceso.
Limitar el tiempo de búsqueda del controlador de dominio a | Active esta casilla de verificación e introduzca el número de segundos (máximo de 300) después de los cuales el proceso de autenticación agotará el tiempo de espera en la búsqueda del controlador de dominio. Si especifica cero, es como si se desactivase la casilla, lo que significa que no se impondrá ningún tiempo límite en la búsqueda del controlador de dominio. Nota: El tiempo de espera del proceso de autenticación se agota cuando se agota el tiempo de espera el temporizador de autenticación o se alcanza el tiempo límite para la búsqueda del controlador de dominio.
Retraso de la política de grupo | Especifique el tiempo que debe transcurrir antes de que el proceso de inicio de sesión de Windows inicie la política de grupo. La política de grupo es una función de Windows que utilizan los administradores para especificar opciones de configuración de los grupos de usuarios. El objetivo es provocar un retraso del inicio de la política de grupo hasta que se produzca la autenticación de la red inalámbrica. Un valor válido oscila entre 0 y 65.535 segundos. El valor establecido entra en vigencia después de reiniciar el equipo con este perfil establecido como el perfil activo. Este menú desplegable se activa solamente si se elige la autenticación basada en EAP.