### Systemanforderungen

> Neben den Komponenten, die mit dem Client-Adapter ausgeliefert werden, benötigen Sie die folgenden Komponenten, um den Adapter zu installieren und zu verwenden:

> - Ein Computer mit dem Betriebssystem Windows 2000 oder XP, der mit einem 32-Bit-Cardbus-Steckplatz oder einem unbelegten PCI-Erweiterungssteckplatz ausgerüstet ist.
> - Service Pack 1 für Windows XP (empfohlen)
> - Mindestens 20 MB freier Festplattenspeicherplatz
> - 128 MB Arbeitsspeicher oder mehr (empfohlen)
> - Das erforderliche Werkzeug zum Enfernen des Computergehäuses und der Staubabdeckung des Erweiterungssteckplatzes sowie zur Montage des Antennensockels.
> - Zertifizierungsbevollmächtigte (Certificate Authority, CA) und Benutzerzertifikate zur EAP-TLS-Authentifizierung oder CA-Zertifikate zur PEAP-Authentifizierung.
> - Wenn in Ihrem drahtlosen Netzwerk die EAP-TLS- oder PEAP-Authentifizierung verwendet wird, Zertifizierungsbevollmächtigte (Certificate Authority, CA) und Benutzerzertifikate zur EAP-TLS-Authentifizierung oder CA-Zertifikate zur PEAP-Authentifizierung.
> - Wenn in Ihrem drahlosen Netzwerk PEAP (EAP-GTC)-Authentifizierung mit einer Datenbank durchgeführt wird, in der ein einmaliges Kennwort (One-Time Password, OTP) angegeben werden muss, benötigen Sie ein Hardware-Token-Gerät und Ihr Token-Kennwort für die Hardware oder Software.

> Folgende Angaben von Ihrem Systemadministrator:

> - Den logischen Namen für Ihre Workstation (auch Client-Name genannt)
> - Die erforderlichen Protokolle, um den Client-Adapter zu verbinden, zum Beispiel TCP/IP
> - Den Service Set Identifier (SSID) für Ihr RF-Netzwerk (in der korrekten Groß- und Kleinschreibung)
> - Wenn Ihre Netzwerkeinrichtung keinen DHCP-Server umfasst, die IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway-Adresse Ihres Computers
> - Die WEP (Wired Equivalent Privacy)-Schlüssel der Zugriffspunkte, mit denen Ihr Client-Adapter kommuniziert, wenn Ihr drahtloses Netzwerk zur Sicherheit statisches WEP verwendet.
> - Den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Netzwerk-Konto.