### Karta Ogólne

W programie Narzędzie klienta Atheros przejdź do karty Ogólne, klikając przycisk Nowy lub Modyfikuj na karcie Zarządzanie profilami.

Edytuj pola na karcie Ogólne, aby skonfigurować profil konfiguracji. Pamiętaj o wprowadzeniu odpowiednich na kartach Zabezpieczenia i Zaawansowane.

Nazwa profilu | Identyfikuje profil konfiguracji. Nazwa ta musi być unikatowa. W nazwach profili nie jest rozróżniana wielkość liter.
Nazwa klienta | Identyfikuje komputer klienta.
Nazwy sieciowe (SSID) | Nazwa sieci bezprzewodowej IEEE 802.11. Nazwa ta może się składać z maksymalnie 32 znaków. Można skonfigurować do trzech nazw SSID (SSID1, SSID2 i SSID3).

Zobacz także:

- Konfiguracja profilu w trybie ad hoc
- Konfiguracja profilu w trybie z punktem dostępu (infrastruktury)