### Zero Configuration

Denne delen beskriver hvordan du bruker Atheros Client Utility (ACU) og Windows XP Wireless Zero Configuration Service (WZCS).

#### Konfigurasjon av trådløst nettverk

Windows WZCS er en tjeneste som styrer den trådløse kommunikasjonen på en hovedsakelig dynamisk måte. Bare et minimum av tilkoplingsinformasjon må identifiseres og konfigureres.

Hvis du vil konfigurere Zero Configuration i Windows XP, gjør du følgende:

1. Åpne dialogboksen for egenskaper for konfigurasjon av trådløst nettverk i Windows XP.
2. Velg Bruk Windows for å konfigurere innstillinger for trådløst nettverk for å angi Zero Configuration.

Når det er merket av for dette alternativet, tar Windows XP kontroll over følgende innstillinger for alle konfigurasjonsprofilene:

- SSID
- Sikkerhetsnøkler
- Ad hoc-innstillinger

Vær oppmerksom på at Windows XP tar kontroll over innstillingene for alle konfigurasjonsprofilene, og brukeren kan derfor ikke (for eksempel) opprette nye profiler med forskjellige innstillinger når Windows Zero Configuration brukes.

Zero Configuration-innstillinger overstyrer alle konfigurasjonsprofiler, selv om du velger andre alternativer. ACU styrer imidlertid følgende innstillinger når Zero Configuration er angitt:

- Strøminnstillinger
- Aktiv/passiv skanning (der det kan brukes)
- Sendestyrke
- Trådløst bånd
- Kort/lang blokkstart (802.11b)

Når Zero Configuration er i bruk, vises det en hurtigmelding i ACU når du prøver å opprette eller redigere en konfigurasjonsprofil fra Profilstyring-fanen i ACU.

Hvis du deaktivere Zero Configuration i Windows XP, gjør du følgende:

1. Åpne dialogboksen for egenskaper for konfigurasjon av trådløst nettverk i Windows XP.
2. Fjern merket for Bruk Windows for å konfigurere innstillinger for trådløst nettverk for å angi Zero Configuration.

Når avmerkingen er fjernet, styres alle profilinnstillingene av konfigurasjonsprofilen som konfigureres fra Profilstyring-fanen i ACU.