### Usar la seguridad EAP-TTLS

Para utilizar la seguridad EAP en la Utilidad de cliente de Atheros, acceda a la ficha Seguridad de la ventana Administración de perfiles.

1. En la ficha Seguridad, seleccione el botón de opción WPA/WPA2.
   O bien: En la ficha Seguridad, seleccione el botón de opción 802.1x.
2. En el menú desplegable, elija EAP-TTLS.

Habilitar la seguridad EAP-TTLS

Para utilizar la seguridad EAP-TTLS, los certificados EAP-TTLS ya deben estar descargados en la máquina. Consulte con el administrador de sistemas.

1. Si se admite EAP-TTLS, elija EAP-TTLS en el menú desplegable situado a la derecha y, a continuación, haga clic en el botón Configurar.
2. Seleccione el certificado adecuado de la lista desplegable y haga clic en Aceptar.
3. Especifique un nombre de usuario para la autenticación EAP:

> - Si desea utilizar el nombre de usuario de Windows como nombre de usuario EAP, marque la casilla de verificación Utilizar el nombre de usuario de Windows.
> - O bien: Escriba un nombre de usuario EAP en el campo correspondiente para utilizar un nombre de usuario y contraseña distintos e inicie el proceso de autenticación EAP.

4. Haga clic en Configuración y:

> - Deje el campo de nombre del servidor en blanco para que el cliente acepte un certificado desde cualquier servidor que disponga de un certificado firmado por la entidad incluida en la lista desplegable de entidades emisoras de certificados de red. (opción recomendada)
> - Escriba el nombre de dominio del servidor desde el que el cliente aceptará el certificado.
> - Cambie el nombre de inicio de sesión según sea necesario.

5. Haga clic en Aceptar.
6. Habilite el perfil.