### EAP-TTLS-beveiliging gebruiken

Als u de EAP-beveiliging wilt gebruiken in het Atheros-cliënthulpprogramma, gaat u naar het tabblad Beveiliging in het venster Profielen beheren.

1. Selecteer het keuzerondje WPA/WPA2 op het tabblad Beveiliging
   OF: selecteer het keuzerondje 802.1x op het tabblad Beveiliging.
2. Selecteer EAP-TTLS in de vervolgkeuzelijst.

Inschakelen van EAP-TTLS-beveiliging:

Als u EAP-TTLS-beveiliging wilt gebruiken, moeten er al EAP-TTLS-certificaten zijn gedownload naar de computer. Vraag de systeembeheerder voor meer informatie.

1. Als EAP-TTLS wordt ondersteund, selecteert u EAP-TTLS in de rechtervervolgkeuzelijst. Vervolgens klikt u op de knop Configureren.
2. Selecteer de juiste certificaatmachtiging in de lijst en klik op OK.
3. Geef een gebruikersnaam op voor EAP-verificatie:

> - Schakel de optie Windows-gebruikersnaam gebruiken in als u de Windows-gebruikersnaam wilt gebruiken als EAP-gebruikersnaam.
> - OF: Geef een EAP-gebruikersnaam op in het vak Gebruikersnaam als u een andere gebruikersnaam en een ander wachtwoord wilt gebruiken en start de EAP-verificatie.

4. Klik op Instellingen en:

> - Laat het vak voor de servernaam leeg zodat certificaten van meerdere servers kunnen worden geaccepteerd met een certificaat dat is ondertekend door een instantie uit de vervolgkeuzelijst Netwerkcertificeringsinstantie (aanbevolen).
> - Geef de domeinnaam van de server op waarvan een certificaat wordt geaccepteerd.
> - Wijzig desgewenst de aanmeldingsnaam.

5. Klik op OK.
6. Schakel het profiel in.