### Separador Diagnóstico

O separador Diagnóstico do Utilitário Cliente Atheros disponibiliza botões utilizados para obter, receber e transmitir estatísticas. O separador Diagnóstico não requer configuração.

O separador Diagnóstico apresenta uma lista dos diagnósticos de recepção e transmissão que se seguem, para frames recebidos por, ou transmitidos ao adaptador de rede sem fios:

- Frames multicast transmitidos e recebidos
- Pacotes broadcast transmitidos e recebidos
- Pacotes unicast transmitidos e recebidos
- Total de bytes transmitidos e recebidos

Clique no botão Informações do Adaptador para obter mais informações gerais sobre o adaptador de rede sem fios e o controlador NDIS (Network Driver Interface Specification).

Clique no botão Estatísticas Avançadas no separador Diagnóstico para mostrar, receber e transmitir informações estatísticas para o diagnóstico de recepção e transmissão que se segue, para frames recebidos por, ou transmitidos ao adaptador de rede sem fios:

Frames transmitidos Frames transmitidos OK Frames repetidos Frames ignorados Sem frames ACK Frames ACK Frames RTS Frames prontos a enviar (CTS) Sem frames CTS Frames RTS repetidos Frames de dados repetidos | Frames recebidos Frames recebidos OK Sinalizadores Recebidos Frames Recebidos com erros Erros CRC Erros de encriptação Frames duplicados Divergências AP Divergências de velocidade de dados Tempo de espera da autenticação Rejeições de autenticação: o número de falhas de autenticação AP recebidas pelo adaptador de rede sem fios Tempo de espera de associação Rejeições de associação: o número de rejeições de autenticação de ponto de acesso recebidas pelo adaptador de rede sem fios MIC padrão OK Erros MIC Padrão CKIP MIC OK Erros CKIP MIC