### Diagnostikk-fane

Diagnostikk-fanen i Atheros Client Utility har knapper som kan brukes for å hente mottaks- og sendestatistikk. Diagnostikk-fanen krever ingen konfigurasjon.

Diagnostikk-fanen viser følgende mottaks- og sendediagnostikk for rammer som er mottatt eller sendt av det trådløse nettverkskortet.

- Sendte og mottatte multicast-pakker
- Sendte og mottatte broadcast-pakker
- Sendte og mottatte unicast-pakker
- Totalt antall sendte og mottatte byte

Klikk Kortinformasjon for mer generell informasjon om det trådløse nettverkskortet og NDIS-driveren (Network Driver Interface Specification).

Klikk Avansert statistikk på Diagnostikk-fanen for å vise statistisk informasjon om mottak og sending for følgende mottaks- og sendediagnostikk, for rammer mottatt av eller sendt til det trådløse nettverkskortet.

Sendte rammer Vellykkede sendte rammer Rammer sendt på nytt Avbrutte rammer Ingen ACK-rammer ACK-rammer RTS-rammer CTS-rammer (Clear-to-send) Ingen CTS-rammer RTS-rammer prøvd på nytt Datarammer prøvd på nytt | Mottatte rammer Vellykkede mottatte rammer Beacon-signaler mottatt Rammer mottatt med feil CRC-feil Krypteringsfeil Like rammer Tilknytningspunktfeil Dataoverføringshastighetsfeil Godkjenningstidsavbrudd Godkjenningsavvisninger: antall tilknytningspunktfeil mottatt av det trådløse nettverkskortet Tilknytningstidsavbrudd Tilknytningsavvisninger: antall godkjenningsavvisninger for tilknytningspunkt mottatt av det trådløse nettverkskortet Standard MIC OK Standard MIC-feil Vellykket CKIP MIC CKIP MIC-feil