### 診斷標籤

「Atheros 用戶端公用程式」的「診斷」標籤提供一些可以用來擷取接收與傳輸統計資料的按鈕。 「診斷」標籤並不需要進行任何設定。

「診斷」標籤會列出下列由無線網路介面卡所接收或傳輸的資料封包的接收與傳輸診斷資料：

- 傳輸與接收到的多點傳送封包
- 傳輸與接收到的廣播封包
- 傳輸與接收到的單點傳送封包
- 傳輸與接收到的位元組總計

按一下「介面卡資訊」按鈕即可取得更多有關無線網路介面卡與網路驅動程式介面規格 (NDIS) 驅動程式的一般資訊。

按一下「診斷」標籤上的「進階統計資料」按鈕可以顯示對無線網路介面卡所接收或傳輸的封包進行下列接收與傳輸診斷時，所產生的接收與傳輸統計資訊：

已傳輸的封包 傳輸正常的封包 重試的封包 丟棄的封包 無 ACK 的封包 ACK 封包 RTS 封包 清除傳送 (CTS) 的封包 無 CTS 的封包 重試的 RTS 封包 重試的資料封包 | 已接收的封包 接收順利完成的封包 已接收的信號 接收發生錯誤的封包 CRC 錯誤 加密錯誤 重複的封包 AP 不符 資料速率不符 驗證逾時 驗證拒絕： 無線網路介面卡所接收到的 AP 驗證失敗數量 關聯逾時 關聯拒絕： 無線網路介面卡所接收到的拒絕存取點驗證數量 標準 MIC 正常 標準 MIC 錯誤 CKIP MIC 正常 CKIP MIC 錯誤