### LEAP セキュリティの使用

Atheros クライアント ユーティリティでセキュリティを使用するには、[プロファイル管理] ウィンドウの [セキュリティ] タブを開きます。

LEAP セキュリティでは、すべてのインフラストラクチャ通信デバイス (アクセス ポイントやサーバなど) が LEAP 認証用に設定されている必要があります。IT 管理者に確認してください。

- LEAP の設定
- LEAP の有効化

LEAP の有効化

- [セキュリティ] タブで、[WPA] ラジオ ボタンをオンにします。ドロップダウン メニューで、[WPA-LEAP] を選択します。
- または[セキュリティ] タブで、[802.1X] ラジオ ボタンをオンにします。ドロップダウン メニューで、[LEAP] を選択します。

1. [設定] ボタンをクリックします。
2. ユーザー名とパスワードを次のように指定します。

> ラジオ ボタンをオンにして、[一時ユーザー名とパスワードを使用する] を選択します。
> - LEAP ユーザー名として Windows のユーザー名を使用するには、[Windows ユーザー名の使用] ボックスをオンにします。
> - または[LEAP ユーザー名とパスワードを手動で要求する ] をオンにして、ユーザー名とパスワードを手動で入力し、EAP 認証プロセスを開始します。システムは、ログインごと、またはユーザーが [アクション] メニューから [手動 LEAP ログイン] を選択したときに、ユーザー名とパスワードの入力を求めます。

> ラジオ ボタンをオンにして、[保存されているユーザー名とパスワードを使用する] を選択します。

> - LEAP ユーザー名、パスワード、およびドメイン名を指定して、各ログインが自動的に認証されるようにします。

3. ユーザー名とパスワードを入力します。
4. パスワードを確認します。
5. 次のように、ドメイン名を指定します。

   > - [ユーザー名に Windows ログオン ドメインを含める] をオンにして、Windows ログイン ドメインおよびユーザー名を RADIUS サーバーに渡すように設定します。(デフォルト)
   > - または固有のドメイン名を入力します。

6. 必要に応じて、[ユーザーがログインしない限りネットワークに接続しない] をオンにして、ログオフ後にワイヤレス アダプタの関連付けを強制的に解消します。
7. LEAP 認証のタイムアウト時間 (30 秒から 500 秒の間で設定) を入力して、LEAP が認証の失敗を宣言してエラー メッセージを送信するまでの待機時間を指定します。 デフォルトは、90 秒です。
8. [OK] をクリックします。
9. プロファイルを有効にします。