### Scheda Diagnostica

La scheda Diagnostica dell'Utility del client Atheros contiene dei pulsanti che consentono di recuperare le statistiche relative alla ricezione e alla trasmissione. La scheda Diagnostica non richiede alcuna configurazione.

Nella scheda è riportata la diagnostica relativa alla ricezione e trasmissione dei frame ricevuti e trasmessi dall'adattatore wireless:

- pacchetti multicast trasmessi e ricevuti
- pacchetti broadcast trasmessi e ricevuti
- pacchetti unicast trasmessi e ricevuti
- totale byte trasmessi e ricevuti

Fare clic sul pulsante Informazioni sull'adattatore per visualizzare ulteriori informazioni generali sull'adattatore di rete wireless e sul driver NDIS (Network Driver Interface Specification).

Fare clic sul pulsante Statistiche avanzate della scheda Diagnostica per visualizzare, ricevere e trasmettere anche i dati statistici di ricezione e trasmissione prodotti dalla diagnostica relativa ai frame ricevuti o trasmessi dall'adattatore di rete wireless.

Frame trasmessi Frame trasmessi OK Frame trasmessi in più tentativi Frame non elaborati Nessun frame ACK Frame ACK Frame RTS Frame CTS (Clear To Send) Nessun frame CTS Frame RTS trasmessi in più tentativi Frame di dati trasmessi in più tentativi | Frame ricevuti Frame ricevuti OK Beacon ricevuti Frame ricevuti con errori Errori CRC Errori di codifica Frame duplicati Mancate corrispondenze AP Mancate corrispondenze velocità dati Timeout autenticazione Rifiuti di autenticazione: il numero di errori di autenticazione AP ricevuti dall'adattatore di rete wireless Timeout associazione Rifiuti di autenticazione: il numero di rifiuti di autenticazione del punto di accesso ricevuti dall'adattatore di rete wireless MIC standard OK Errori MIC standard MIC CKIP OK Errori MIC CKIP