### 自動プロファイル選択の管理

自動選択機能にプロファイルを含めることで、ワイヤレス アダプタはプロファイルのリストから自動的にそのプロファイルを選択し、ネットワークへの接続にそれを使用できるようになります。

自動プロファイル選択にプロファイルを含めるには

1. [プロファイル管理] タブで [プロファイルの順序] ボタンをクリックします。
2. [自動プロファイル選択の管理] ウィンドウが表示され、作成済みのすべてのプロファイルのリストが [使用可能なプロファイル] ボックスに表示されます。
3. 自動プロファイル選択に追加するプロファイルを選択し、[追加] をクリックします。[自動的に選択されたプロファイル] ボックスにプロファイルが表示されます。

自動選択されたプロファイルの順序を指定するには

1. [自動的に選択されたプロファイル] ボックスのプロファイルを 1 つ選択します。
2. 適宜、[上に移動]、[下に移動]、または[削除] をクリックします。

> [自動的に選択されたプロファイル] ボックスの最初のプロファイルが最優先され、最後のプロファイルは最低の優先順位になります。

3. [OK] をクリックします。
4. [プロファイルの自動選択] チェック ボックスをオンにします。
5. 変更した設定ファイルを保存します。

   [プロファイル管理] タブの [プロファイルの自動選択] をオンにすることでプロファイルの自動選択が有効になると、クライアント アダプタは利用可能なネットワークをスキャンします。ネットワークとの接続に使用されるプロファイルは、優先度が最高で検出されたネットワークの 1 つと同じ SSID を持つものです。その接続が失敗すると、クライアント アダプタはその次の優先度で SSID が一致するプロファイルを試みます。それが失敗すると、その次のものを試します。

プロファイルの自動選択が有効の場合、ワイヤレス アダプタは使用可能なネットワークをスキャンします。検出したネットワークと同じ SSID で最優先のプロファイルが、ネットワークとの接続に使用されます。接続が失敗すると、クライアント アダプタは次に優先度の高いプロファイルを試みます。