### Требования к системе

> В дополнение к элементам, поставляемым вместе с клиентским адаптером, для его установки и использования необходимы следующие компоненты:

> - компьютер с операционной системой Windows 2000 или XP, имеющий 32-разрядный разъем Cardbus или свободный разъем расширения PCI;
> - пакет обновления 1 для Windows XP (рекомендуется);
> - 20 Мб свободного дискового пространства (минимум);
> - 128 Мб оперативной памяти или более (рекомендуется);
> - инструменты, необходимые для снятия крышки компьютера и заглушки разъема расширения, а также для монтажа базовой антенны;
> - сертифицирующий орган (Certificate Authority – CA) и сертификаты пользователя для идентификации EAP-TLS или сертификат CA для идентификации PEAP;
> - если в беспроводной сети используется идентификация EAP-TLS или PEAP, то сертифицирующий орган (Certificate Authority – CA) и сертификаты пользователя для идентификации EAP-TLS или сертификат CA для идентификации PEAP;
> - если в беспроводной сети используется идентификация PEAP (EAP-GTC), а база данных пользователя использует динамически изменяющийся пароль (One-Time Password – OTP), необходимо аппаратное устройство-идентификатор и пароль идентификатора устройства или программного обеспечения.

> Необходима следующая информация, которую можно получить у системного администратора:

> - логическое имя рабочей станции (называемое также названием клиентского узла);
> - протоколы, необходимые для связи с клиентским адаптером, например TCP/IP;
> - идентификатор набора служб (Service Set Identifier – SSID) для РЧ-сети (зависит от регистра);
> - если сеть не оснащена сервером DHCP, то IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию для используемого компьютера;
> - ключи WEP (Wired Equivalent Privacy – конфиденциальность, эквивалентная конфиденциальности проводной сети) для точек доступа, с которыми будет устанавливать связь клиентский адаптер, если беспроводная сеть использует статические ключи WEP для защиты;
> - имя пользователя и пароль для сетевой учетной записи.