### 추가 보안 기능

이러한 보안 기능은 무선 네트워크의 WEP 키에 대한 공격을 방지합니다. 무선 어댑터는 자동으로 이러한 각 기능을 지원하지만, 이러한 기능을 액세스 지점(AP)에서 사용할 수 있도록 설정해야 합니다.

메시지 무결성 검사(MIC)

MIC는 암호화된 패킷에 대한 비트 플립 공격을 방지합니다. 비트 플립 공격은 일부 변경 후 암호화된 메시지 재전송을 가로채는 것입니다. 그러므로 수신자는 메시지에 문제가 없는 것으로 받아들입니다. MIC는 각 패킷에 몇 바이트를 추가해 간섭을 방지합니다.

임시 키 무결성 프로토콜(TKIP)

이 기능은 암호화된 패킷을 가로채서 패킷의 초기화 벡터(IV)를 사용하여 WEP 키를 해독하는 WEP에 대한 공격을 방지합니다. TKIP는 유니캐스트와 브로드캐스트 WEP 키를 모두 보호하기 위해 예측 가능성을 제거합니다.

브로드캐스트 키 회전

EAP 인증은 무선 어댑터를 위한 동적 유니캐스트 WEP 키를 제공하지만 정적 브로드캐스트 키를 사용합니다. 브로드캐스트 WEP 키 회전의 경우, 액세스 지점(AP)은 동적 브로드캐스트 WEP 키를 제공하고 때때로 이를 변경합니다.