### 事前共有の暗号化キー

- 定義
- 上書き
- 無効化

定義 事前共有の暗号化キー

1. [セキュリティ] タブの [事前共有キー] (静的 WEP) ラジオ ボタンをクリックします。
2. [設定] ボタンをクリックします。

3. [事前共有キーの定義] ダイアログ ボックスの各フィールドに、次のように入力します。

キー入力 | 暗号化キーの入力方法を決定します。16 進数 (0-9、A-F)、または ASCII テキスト (スペースを除くキーボードのすべての文字) です。
暗号化キー | 使用するデフォルトの暗号化キーを選択します。対応するフィールドが入力済みになっている共有 [1 番目]、[2 番目]、[3 番目]、または [4 番目] キーに対してのみ選択できます。
WEP キー (1-4) | ネットワーク設定セキュリティの共有暗号化キーのセットを定義します。共有キーを使用してセキュリティを有効にするには、少なくとも 1 つの [共有キー] フィールドが入力済みになっている必要があります。 ラジオ ボタンをクリックして、そのキーをデフォルトの暗号化キーとして設定します。
WEP キーサイズ | 各暗号化キーのサイズを定義します。選択肢は次のとおりです。 64 ビット (16 進数は 10 桁、ASCII 文字は 5 文字を入力) 128 ビット (16 進数は 26 桁、ASCII 文字は 13 文字を入力) 152 ビット (16 進数は 32 桁、ASCII 文字は 16 文字を入力)

4. 変更を有効にするには、[OK] をクリックします。

## 既存の静的 WEP キーの上書き

1. [セキュリティ] タブの [事前共有キー] ラジオ ボタンをクリックします。
2. [設定] をクリックします。
3. そのウィンドウでは、セキュリティ上の理由からすべての既存の WEP キーがアスタリスク (*) で表示されます。上書きする既存の静的 WEP キーのフィールドをクリックします。
4. そのフィールドのアスタリスクを削除します。
5. 新しいキーを入力します。
6. このキーの左側の [送信キー] ボタンを選択して、パケット転送のためにそのキーについて選択されていることを確認します。
7. [OK] をクリックします。

## 静的 WEP の無効化

- 特定のプロファイルの静的 WEP を無効化するには、[プロファイル管理] タブで他のセキュリティオプションを選択します。これにより、静的 WEP は自動的に無効になります。
  または、[セキュリティ] タブの [なし] を選択してセキュリティを無効にし、[OK] をクリックします(非推奨)。