### 트레이 아이콘

트레이 아이콘은 화면 맨 아래에 나타나며, 색상 및 받은 신호 강도 표시(RSSI)를 사용하여 신호 강도를 표시합니다.

마우스 커서를 트레이 아이콘 위에 놓으면 현재 구성 프로필 이름과 연결, 전송 속도와 수신 속도, 무선 어댑터 이름과 IP 주소가 표시됩니다.

트레이 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누르면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

도움말 | 온라인 도움말을 엽니다.
Atheros 클라이언트 유틸리티 열기 | Atheros 클라이언트 유틸리티(ACU)를 시작합니다. ACU를 통해 프로필을 구성하거나 상태 및 통계 정보를 봅니다.
클라이언트 관리 테스트 | 클라이언트 관리 테스트 유틸리티를 실행합니다.
기본 설정 | ACU의 시작 옵션과 메뉴 옵션을 설정합니다. Windows를 시작할 때 프로그램이 자동으로 시작되는지 여부를 선택하고 팝업 메뉴에 나타날 메뉴 항목을 선택합니다.
라디오 사용/사용 안함 | RF 신호를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
수동 LEAP 로그인 | 로그인할 때마다 사용자 이름 및 비밀번호를 수동으로 입력하도록 LEAP가 설정된 경우, LEAP에 수동으로 로그인합니다.
재인증 | 액세스 지점(AP)을 재인증합니다.
프로필 선택 | 특정한 구성 프로필로 전환하려면 구성 프로필 이름을 누릅니다. 연결에 대한 구성 프로필이 없으면 먼저 프로필을 추가합니다.
연결 상태 표시 | 연결 상태 창을 표시합니다. 이 창에는 다음과 같은 연결 정보가 표시됩니다.
활성 프로필 | 활성 구성 프로필의 이름을 표시합니다.
자동 프로필 선택 | 자동 프로필 선택 사용 여부를 표시합니다.
연결 상태 | 어댑터가 무선 네트워크에 연결되는지 여부를 표시합니다.
링크 품질 | 링크 연결의 품질을 목록으로 나타냅니다.
SSID | 연결된 네트워크의 SSID를 표시합니다.
액세스 지점(AP) 이름 | 무선 어댑터가 연결된 액세스 지점(AP)의 이름을 표시합니다.
액세스 지점(AP) IP 주소 | 무선 어댑터가 연결된 액세스 지점(AP)의 IP 주소를 표시합니다.
현재 수신 속도 | 현재 수신 속도를 Mbps로 표시합니다.
현재 전송 속도 | 현재 전송 속도를 Mbps로 표시합니다.
클라이언트 어댑터 IP 주소 | 무선 어댑터의 IP 주소를 표시합니다.
끝내기 | Atheros 클라이언트 유틸리티 응용 프로그램을 종료합니다.

색상은 다음과 같이 정의됩니다.

#### 색상 | #### 품질 | #### RSSI*
녹색 | 우수 | 20dB +
녹색 | 양호 | 10-20dB +
노랑 | 불량 | 5-10dB
빨강 | 불량 | < 5dB
회색 | 연결되지 않음 | 연결되지 않음

*받은 신호 강도 표시 RSSI. dB 또는 백분율로 표시됩니다.

트레이 아이콘 사용 또는 사용 안함은 작업 메뉴에서 설정합니다.