### Bruke PEAP-MSCHAP V2-sikkerhet

Hvis du vil bruke PEAP-MSCHAP V2-sikkerhet i Atheros Client Utility, går du til Sikkerhet-fanen i Profilstyring-vinduet.

1. Velg alternativknappen WPA på Sikkerhet-fanen.
   ELLER Velg alternativknappen 802.1x på Sikkerhet-fanen.
2. Velg PEAP (EAP-MSCHAP V2) på rullegardinmenyen.

Hvis du vil bruke PEAP (EAP-MSCHAP V2)-sikkerhet, må serveren ha WPA-PEAP-sertifikater, og serveregenskapene må være angitt. Kontakt systemansvarlig.

1. Klikk Konfigurer.
2. Velg Valider serveridentitet hvis du vil tvinge systemet til å godkjenne identiteten til serveren som et ekstra sikkerhetsnivå.
3. Velg sertifiseringsinstansen som serversertifikatet ble lastet ned fra, på rullegardinlisten Klarerte rotsertifiseringsinstanser.
4. Gjør ett av følgende for å angi hvordan du vil opprette nettverkstilkoplingen.

- Hvis du vil kople til ved hjelp av brukernavn og passord, velger du Brukernavn og passord.
- Hvis du vil kople til ved hjelp av et sertifikat som er installert på datamaskinen, velger du Sertifikat, velger et sertifikat på rullegardinlisten og går til trinn 6.

5. Angi brukernavnet og passordet for godkjenning av indre PEAP-tunnel:

- Velg Bruk Windows-brukernavn hvis du vil bruke Windows-brukernavnet som PEAP-brukernavn.
- ELLER Skriv inn et PEAP-brukernavn i Brukernavn-feltet for å bruke et eget brukernavn til PEAP-godkjenningsprosessen.

6. Klikk Innstillinger. Vinduet for konfigurasjonsinnstilling vises.
7. La feltet for server- eller domenenavn stå tomt hvis du vil tillate at klienten godtar et sertifikat fra alle servere med et sertifikat som er signert av sertifiseringsinstansen som er oppført på rullegardinlisten Klarerte rotsertifiseringsinstanser i konfigruasjonsvinduet for PEAP (EAP-MSCHAP V2) (dette alternativet anbefales), eller skriv inn domenenavnet for serveren som klienten skal godta sertifikater fra.
8. Hvis påloggingsnavnet ikke fylles ut automatisk, skriver du inn brukernavnet uten noe etterpå.
9. Klikk OK.
10. Aktiver profilen.