### État actuel

L'onglet État actuel contient des informations générales sur le programme et son fonctionnement. L'onglet État actuel ne nécessite aucune configuration.

Le tableau ci-après décrit les éléments présents dans l'écran État actuel.

Nom de profil | Nom du profil de configuration actuellement sélectionné. Définissez le nom de configuration dans l'onglet Général.
État de la liaison | Indique si le poste de travail est associé au réseau sans fil.
Mode Sans fil | Affiche le mode Sans fil. Configurez le mode Sans fil dans l'onglet Options avancées.
Adresse IP | Affiche l'adresse IP de l'ordinateur.
Type de réseau | Indique le type de réseau auquel le poste de travail est connecté. Il inclut les options suivantes : Infrastructure (point d'accès) Ad Hoc Configurez le type de réseau dans l'onglet Options avancées.
Canal actuel | Affiche le canal actuellement connecté.
Canal de contrôle | Affiche le canal de contrôle. Disponible uniquement pour les périphériques conformes à la norme 802.11n.
Canal d'extension | Affiche le canal d'extension. S'affiche uniquement si le poste de travail est connecté à un canal 40 MHz. Disponible uniquement pour les périphériques conformes à la norme 802.11n.
Authentification basée sur serveur | Indique si l'authentification basée sur serveur est utilisée.
Cryptage des données | Indique le type de cryptage utilisé par le pilote. Configurez le type de cryptage dans l'onglet Sécurité.
Puissance du signal | Indique la puissance du signal.

Cliquez sur le bouton Avancées pour afficher des données avancées sur l'état actuel et les diagnostics.