### Вкладка «Диагностика»

Кнопки, имеющиеся на вкладке «Диагностика» клиентской утилиты Atheros, служат для вывода на экран статистики приема-передачи данных. Содержащиеся на вкладке «Диагностика» параметры в настройке не нуждаются.

На вкладке «Диагностика» представлены следующие диагностические сведения по группам данных, переданным или принятым беспроводным адаптером:

- Пакеты данных, переданные или принятые в режиме многоадресной рассылки.
- Пакеты данных, переданные или принятые в режиме широковещательной рассылки.
- Пакеты данных, переданные или принятые в режиме моноадресной рассылки.
- Общее количество переданных и принятых байт.

Для получения дополнительной информации о беспроводном сетевом адаптере и спецификации интерфейса сетевого драйвера (NDIS) нажмите кнопку Сведения об адаптере.

Для просмотра статистических и диагностических сведений по группам данных, переданным или принятым беспроводным сетевым адаптером, нажмите кнопку «Дополнительная статистика» на вкладке «Диагностика».

Переданные группы данных Переданных групп данных Повторных попыток передачи групп данных Отказов от передачи групп данных Групп данных без подтверждения Подтвержденных групп данных Запросов на передачу групп данных Разрешений на передачу групп данных Отказов в разрешении на передачу групп данных Повторных запросов на передачу групп данных Групп данных, переданных повторно | Принятые группы данных Принятых групп данных Принятых сигналов Групп данных, принятых с ошибками Ошибок CRC Ошибок шифрования Дублирующих групп данных Рассогласований с сетевыми устройствами Рассогласований частоты передачи данных Блокировка идентификации по превышению лимита времени Отказов в идентификации: отображение количества сбоев при идентификации беспроводным сетевым адаптером точек доступа Блокировка связи по превышению лимита времени Отказов в установке связи: отображение количества отказов в идентификации беспроводным сетевым адаптером точек доступа Подтверждений стандартной идентификации MIC Стандартных ошибок MIC Подтверждений CKIP MIC Ошибок CKIP MIC