### “高级”选项卡

在 Atheros 客户端实用程序中，通过执行下列操作可以访问“高级”选项卡：单击“配置文件管理”选项卡上的新建或修改，然后单击“配置文件管理”上的“高级”选项卡。

编辑“配置文件管理”的“高级”选项卡中的字段，可以对配置文件进行配置。

此外，还应编辑常规和安全选项卡。

传输功率 | 选择 80211b/g 或 802.11a 的传输功率（单位：毫瓦）。 实际功率可能受负责管制的域或硬件条件的限制。此外请注意，管理员可以锁定这些功率，这样这些值即处于预先选定状态，用户无法对其进行编辑。
节能模式 | 指定： “最大值”模式 - 接入点将缓存无线适配器的入局消息。适配器会对接入点进行定期轮询，以确定是否有处于等待状态的消息。 “正常”- 检索大量数据包时使用最大值，检索完数据包后切换回节能模式。 “关”- 关闭节能模式，这样可保持无线适配器的带电运行状态，以实现较短的消息响应时间。
网络类型 | 指定网络是采用基础结构（接入点模式），还是 Ad Hoc 模式。
802.11b 报文前导码 | 指定 802.11b 中的报文前导码设置。默认设置为“短和长”（接入点模式），即既允许 802.11b 帧中使用短报头，也允许使用长报头。如果接入点支持并使用短无线报头，则适配器只能使用短无线报头。 设置为“仅长”时，将不允许使用短帧。
无线模式 | 指定接入点网络的运行状态：5 GHz 54Mbps、4.9 GHz 54/27/13.5Mbps、2.4 GHz 54 Mbps、2.4 GHz 11Mbps、服务质量 (QoS)、eXtended Range (XR)TM 或 Super AG。 [eXtended Range(XR)： http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG： http://www.atheros.com/pt/index.html] 无线适配器必须与其关联的接入点的无线模式相匹配。
启动 Ad Hoc 网络时使用无线模式 | 指定当扫描完所有可用的模式后仍找不到匹配的网络名称时 ad hoc 网络按以下状态启动：5 GHz 54 Mbps、5 GHz 108 Mbps 或 2.4 GHz 54/11 Mbps。 此模式还允许选择无线适配器所用的频道。可用频道取决于负责管制的域。 如果适配器找不到其他 Ad Hoc 适配器，则本选项将指定适配器启动 Ad Hoc 网络时所用的频道。 无线适配器必须与其关联的客户端的无线模式和频道相匹配。
802.11 验证模式 | 选择无线适配器在验证接入点时所用的模式： “自动”- 适配器会尝试使用共享方式进行验证，但如果失败，则切换到开放式验证。 “开放”- 允许适配器尝试进行验证而无需顾及其 WEP 设置。 只有适配器与接入点上的 WEP 密钥相匹配时，它才与接入点建立关联关系。 “共享”- 仅允许适配器与具有相同 WEP 密钥的接入点关联。
漫游强度： | 选择适合客户端漫游强度的漫游级别。 漫游分为从极低到极高五个级别，可以根据不同环境（如家庭或办公室）选择适当的级别以获得最佳性能。

对于基础结构（接入点）网络，单击首选 AP 按钮可最多指定四个接入点，供客户端适配器尝试关联。