### 使用 LEAP 安全性

若要在「Atheros 用戶端公用程式」中使用安全性，請存取「設定檔管理」視窗中的「安全性」標籤。

LEAP 安全性需要為 LEAP 驗證設定所有的基礎結構裝置 (例如，存取點及伺服器)。 請先詢問您的 IT 管理員。

- 設定 LEAP
- 啟用 LEAP

啟用 LEAP

- 在「安全性」標籤中，選擇 WPA 選項按鈕。 從下拉式功能表中選擇 WPA-LEAP 。
- 或： 在「安全性」標籤中選擇 802.1x 選項按鈕。 從下拉式功能表中選擇 LEAP。

1. 按一下「設定」按鈕。
2. 指定使用者名稱和密碼：

> 藉由選擇選項按鈕，選取「使用暫時的使用者名稱和密碼」：
> - 選取「使用 Windows 使用者名稱」，使用 Windows 使用者名稱做為 LEAP 使用者名稱。
> - 或： 選取 「手動提示 輸入 LEAP 使用者名稱和密碼」，以手動輸入使用者名稱與密碼並啟動 LEAP 驗證程序。 接著系統會提示使用者在每次登入或使用者由「動作」功能表中選擇「手動 LEAP 登入」時，輸入使用者名稱與密碼。

> 藉由選擇選項按鈕，選取「使用儲存的使用者名稱和密碼」：

> - 指定每次登入時，要用來進行自動驗證工作的 LEAP 使用者名稱、密碼與網域。

3. 輸入使用者名稱及密碼。
4. 確認密碼。
5. 指定網域名稱：

   > - 選取「包含具有使用者名稱的 Windows 登入網域」設定值，將 Windows 登入網域與使用者名稱傳送至 RADIUS 伺服器。 (預設值)
   > - 或： 輸入特定的網域名稱。

6. 如有需要，也可以選取「使用者必須先登入，才可進行網路連線」，在登出之後強制讓無線網路介面卡取消關聯。
7. 輸入 LEAP 驗證逾時時間 (30 到 500 秒之間)，指定 LEAP 要等候多久時間之後，才宣告驗證失敗並傳送錯誤訊息。 預設值為 90 秒。
8. 按一下「確定」。
9. 啟用設定檔。