### Profilkezelő

A vezeték nélküli hálózati adapter (vezeték nélküli kártya) beállítását az Atheros Client Utility segédprogram Profilkezelő lapján végezheti el.

Profil felvétele Profil módosítása Profil importálása Profil exportálása | Profilok sorba rendezése Váltás másik profilra Profil eltávolítása Csatlakozás másik hálózathoz Csatlakoztatott vezeték nélküli hálózat (WLAN) lekapcsolása

A vezeték nélküli hálózati adapter mind infrastruktúra üzemmódban (hozzáférési pont használatával), mind ad hoc üzemmódban (a vezeték nélküli hálózatot alkotó állomáscsoporton belül) képes működni.

A profillista tetszőleges beállítási profilját kijelölve megtekintheti az adott profilhoz társított hálózattípust, biztonsági üzemmódot és a profilhoz hozzárendelt SSID azonosítókat (hálózatneveket).