### Настройка схемы для режима Ad Hoc

Для настройки схемы для режима ad hoc измените тип сети на вкладке Дополнительно окна «Управление схемами». Измените следующие настройки режима ad hoc:

- Название сети (на вкладке Общие)
- Уровень мощности передатчика
- Вводный режим 802.11b (при использовании спецификации 802.11b)
- Беспроводной режим при запуске сети типа Ad Hoc

Также не забудьте внести необходимые изменения в параметры вкладок Общие и Защита.