### Utilizar Segurança LEAP

Para utilizar a segurança no Utilitário Cliente Atheros, aceda ao separador Segurança na janela Gestão de Perfil.

A segurança LEAP necessita que todos os dispositivos da infrastrutura (por exemplo, pontos de acesso e servidores) sejam configurados para a autenticação LEAP. Contacte o gestor de TI.

- Configurar LEAP
- Activar LEAP

Configurar LEAP:

- No separador Segurança, escolha o botão de opção WPA. Escolha WPA-LEAP no menu de contexto.
- OU: No separador Segurança, escolha o botão de opção 802.1x. Escolha LEAP no menu de contexto.

1. Clique no botão Configurar.
2. Para retomar a ligação sem voltar a fornecer credenciais após uma perda temporária da ligação, marque Retomar Sempre a Sessão Segura.
3. Especifique um nome de utilizador e uma palavra-passe:

> Seleccione Utilizar Nome de Utilizador e Palavra-passe Temporários escolhendo o botão de opção:
> - Seleccione Utilizar Nome de Utilizador do Windows para utilizar o nome de utilizador do Windows como nome de utilizador LEAP.
> - OU: Seleccione Pedir Manualmente Nome de Utilizador e Palavra-passe LEAPpara iniciar sessão manualmente e dar início ao processo de autenticação LEAP.

> Seleccione Utilizar Nome de Utilizador e Palavra-passe Guardados escolhendo o botão de opção:

> - Especifique o nome de utilizador LEAP, a palavra-passe e o domínio a guardar e utilizar.

4. Especifique o nome de utilizador e a palavra-passe:
5. Confirme a palavra-passe
6. Especifique um nome de domínio:

   > - Seleccione a definição Incluir Domínio de Início de Sessão do Windows com Nome de Utilizador para passar o domínio de início de sessão e o nome de utilizador do Windows para o servidor RADIUS. (predefinição)
   > - OU: Introduza um nome de domínio específico.

7. Se desejar, seleccione Sem Ligação de Rede, Salvo se o Utilizador Tiver Sessão Iniciadapara forçar o adaptador sem fios a desassociar-se após terminar sessão.
8. Introduza o tempo limite da autenticação LEAP (entre 30 e 500 segundos) para especificar o tempo que LEAP deverá aguardar para declarar uma falha da autenticação e enviar uma mensagem de erro. A predefinição é 90 segundos.
9. Clique em OK.
10. Active o perfil.