### Текущее состояние

На вкладке «Текущее состояние» содержатся общие сведения о программе и ее функциях. Параметры вкладки «Текущее состояние» не требуют настройки.

В приведенной ниже таблице описываются параметры вкладки «Текущее состояние».

Название схемы | Отображение названия выбранной схемы настроек. Название схемы настроек можно изменить на вкладке Общие.
Состояние соединения | Вывод информации о подключении рабочей станции к беспроводной сети.
Беспроводной режим | Отображение беспроводного режима. Беспроводной режим можно изменить на вкладке Дополнительно.
IP-адрес | Отображение IP-адреса компьютера.
Тип сети | Тип сети, к которой подключена рабочая станция. Возможные варианты: Infrastructure (с точкой доступа) Ad Hoc Тип сети можно изменить на вкладке Дополнительно.
Действующий канал | Отображение действующего канала подключения.
Канал управления | Отображение канала управления. Доступно только для устройств 802.11n.
Канал расширения | Отображение канала расширения. Отображается только при подключении STA к каналу 40 МГц. Доступно только для устройств 802.11n.
Идентификация по серверу | Отображение того, применяется ли идентификация по серверу.
Шифрование данных | Отображение применяемого драйвером типа шифрования. Тип шифрования можно изменить на вкладке Защита.
Мощность сигнала | Отображение уровня мощности сигнала.

Для просмотра подробных сведений о диагностике состояния нажмите кнопку Дополнительно.