### [詳細設定] タブ

Atheros クライアント ユーティリティでは、[プロファイル管理] タブで [新規] または [変更] をクリックして、[プロファイル管理] の [詳細設定] タブをクリックします。

[プロファイル管理] の [詳細設定] タブで各フィールドを編集して、プロファイルを設定します。

[基本] タブと [セキュリティ] タブも、同様に編集します。

送信パワー レベル | 「80211b/g」または「802.11a」の送信パワーのレベルをミリワット (mW) で選択します。実際の送信パワーは、規制ドメインまたはハードウェアの限界によって制限されます。また、管理者には、これらのパワー レベルをロックする権限があるので、これらの値は事前に選択され、編集できないので注意してください。
省電力モード | 次のように指定します。 [最大] モードの場合は、ワイヤレス アダプタに対する受信メッセージがアクセス ポイントにバッファされます。アダプタは定期的にアクセス ポイントにポーリングして、待機しているメッセージの有無を確認します。 [標準] の場合は、多数のパケットを取得するときは [最大] を使用し、そのパケットの取得が終了したら省電力モードに切り替わります。 [オフ] の場合は省電力がオフになるため、ワイヤレス アダプタには常時電力が供給されて、メッセージの応答時間は短くなります。
ネットワークの種類 | ネットワークがインフラストラクチャ通信 (アクセス ポイント モード) かアドホック通信かを指定します。
802.11b プリアンブル | 802.11b. でのプリアンブル設定を指定します。 デフォルトの設定は [ショート & ロング] (アクセス ポイント モード) で、802.11b フレームのショート ヘッダとロング ヘッダの両方が許可されます。アクセス ポイントがショート無線ヘッダをサポートして使用する場合に、アダプタはそのヘッダだけを利用できます。ショート フレームに対する許可をオーバーライドするには、[ロングのみ] に設定します。
ワイヤレス モード | アクセス ポイント ネットワークの動作に対して、5 GHz 54 Mbps、4.9 GHz 54/27/13.5 Mbps、2.4 GHz 54 Mbps、2.4 GHz 11 Mbps、QoS (Quality of Service)、eXtended Range (XR)TM、または Super AG を指定します。 [eXtended Range(XR):http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG:http://www.atheros.com/pt/index.html] ワイヤレス アダプタは、関連付けられたアクセス ポイントのワイヤレス モードと一致する必要があります。
アドホック ネットワークの起動時のワイヤレス モード | 利用可能なすべてのモードをスキャンしても一致するネットワーク名を検出できない場合に、5 GHz 54 Mbps、5 GHz 108 Mbps、または 2.4 GHz 54/11 Mbps を指定してアドホック通信ネットワークを開始します。 このモードでは、ワイヤレス アダプタが使用するチャネルを選択できます。 使用できるチャネルは、規制ドメインによって異なります。アダプタが他のアドホック通信アダプタを検出しない場合、この選択によって、そのアダプタがアドホック通信ネットワークが開始するときに使用するチャネルが指定されます。 ワイヤレス アダプタは、関連付けられたクライアントのワイヤレス モードおよびチャネルと一致する必要があります。
802.11 認証モード | ワイヤレス アダプタがアクセス ポイントを認証するために使用するモードを選択します。 「自動」の場合、アダプタは「共有」モードを使用して認証を試み、「共有」で失敗すると「オープン」認証に切り替えます。 「オープン」の場合、アダプタは WEP 設定に関係なく認証を試みます。アダプタとアクセス ポイントの両方の WEP キーが一致する場合にのみ、アクセス ポイントを関連付けます。 「共有」の場合、アダプタは同じ WEP キーを持つアクセス ポイントとのみ関連付けが許可されます。
Roaming Strength (ローミングの強さ) | クライアントがどれだけ積極的にローミングしようとするかのローミング レベルを選択します。家庭やオフィスなどの環境に応じて最も優れたパフォーマンスを実現するために、[非常に低い] から [非常に高い] まで、5 段階のローミング レベルが使用できます。

インフラストラクチャ通信 (アクセス ポイント) ネットワークの場合は、[優先する AP] ボタンをクリックして、クライアント アダプタが関連付けを試みるアクセス ポイントを 4 個まで指定します。