### 現在の状態

[現在の状態] タブには、プログラムとその操作に関する一般情報があります。[現在の状態] タブでは、設定は必要ありません。

[現在の状態] 画面に表示される項目の説明を、次の表に示します。

プロファイル名 | 現在選択されているプロファイルの名前。 [基本] タブで設定の名前をセットアップします。
リンクの状態 | そのステーションがワイヤレス ネットワークに関連付けられているかどうかを示します。
ワイヤレス モード | ワイヤレス モード を表示します。 ワイヤレス モードは、[詳細設定] タブで設定します。
IP アドレス | そのコンピュータの IP アドレスを表示します。
ネットワークの種類 | そのステーションが接続しているネットワークの種類です。 選択肢は次のとおりです。 インフラストラクチャ通信 (アクセスポイント) アドホック ネットワークの種類は、[詳細設定] タブで設定します。
現在のチャネル | 現在接続しているチャネルを表示します。
制御チャネル | 制御チャネルを表示します。802.11n デバイスでのみ使用可能です。
拡張チャネル | 拡張チャネルを表示します。 STA が 40 MHz チャネルで接続されている場合にのみ表示されます。 802.11n デバイスでのみ使用可能です。
サーバー ベースの認証 | サーバー ベースの認証が使用されるかどうかを表示します。
データの暗号化 | ドライバが使用する暗号化の種類を表示します。 暗号化の種類は、[セキュリティ] タブで設定します。
シグナルの強さ | シグナルの強さを表示します。

詳細なステータス診断を表示するには、[詳細設定] ボタンをクリックします。