### Huidige status

Op het tabblad Huidige status wordt algemene informatie weergegeven over het programma en de bewerkingen. U hoeft geen wijzigingen aan te brengen op het tabblad Huidige status.

In de volgende tabel worden de items op het tabblad Huidige status beschreven.

Profielnaam | De naam van het huidige geselecteerde configuratieprofiel. U kunt de configuratienaam instellen op het tabblad Algemeen.
Koppelingsstatus | Hier wordt weergegeven of het station is gekoppeld aan het draadloze netwerk.
Draadloze modus | Hier wordt de draadloze modus weergegeven. U kunt de draadloze modus instellen op het tabblad Algemeen.
IP-adres | Geeft het IP-adres van de computer weer.
Netwerktype | Hier wordt het soort netwerk vermeld waarmee het station is verbonden. De volgende opties zijn beschikbaar: Infrastructuur (toegangspunt) Ad-hoc U kunt het soort netwerk instellen op het tabblad Geavanceerd.
Huidige kanaal | Hiermee wordt het huidige kanaal weergegeven.
Bedieningskanaal | Hiermee wordt het bedieningskanaal weergegeven. Alleen verkrijgbaar voor 802.11n-apparaten.
Verlengings kanaal | Hier wordt het verlengingskanaal weergegeven. Wordt alleen weergegeven als de STA is verbonden met een kanaal van 40 MHz. Alleen verkrijgbaar voor 802.11n-apparaten.
Serververificatie | Hier wordt aangegeven of serververificatie wordt gebruikt.
Gegevenscodering | Hier wordt weergegeven welk type codering voor het stuurprogramma wordt gebruikt. U kunt het coderingstype instellen op het tabblad Beveiliging.
Signaalsterkte | Hier wordt de sterkte van het signaal weergegeven.

Klik op de knop Geavanceerd om de geavanceerde status van de diagnostische gegevens weer te geven.