### [診断] タブ

Atheros クライアント ユーティリティの [診断] タブには、受信および送信の統計情報を取得するためのボタンがあります。[診断] タブは、設定する必要がありません。

[診断] タブには、ワイヤレス ネットワーク アダプタによって受信または送信されたフレームに対する、次のような受信診断および送信診断が表示されます。

- 送信および受信されたマルチキャスト パケット数
- 送信および受信されたブロードキャスト パケット数
- 送信および受信されたユニキャスト パケット数
- 送信および受信された総バイト数

ワイヤレス ネットワーク アダプタと NDIS (Network Driver Interface Specification) ドライバに関する一般情報については、[アダプタ情報] ボタンをクリックしてください。

[診断] タブの [詳細統計情報] ボタンをクリックしても、ワイヤレス ネットワーク アダプタによって受信または送信されたフレームの、次のような受信診断および送信診断に関する、受信および送信の統計的情報が表示されます。

送信されたフレーム 正常に送信されたフレーム 再試行されたフレーム 欠落したフレーム 非 ACK フレーム ACK フレーム RTS フレーム CTS (受信準備完了) のフレーム 非 CTS フレーム 再試行 RTS フレーム 再試行データ フレーム | 受信されたフレーム 正常に受信されたフレーム 受信されたビーコン 受信エラーになったフレーム: CRC エラー 暗号化エラー 複製フレーム AP の不一致 データ速度の不一致 認証タイムアウト 認証拒否:ワイヤレス ネットワーク アダプタが受信した AP 認証失敗の数 関連付けタイムアウト 認証拒否: ワイヤレス ネットワーク アダプタが受信した AP 認証拒否の数 標準 MIC OK 標準 MIC エラー数 CKIP MIC OK KIP MIC エラー数