### Onglet Sécurité

Dans Atheros Client Utility, vous pouvez accéder à l'onglet Sécurité en cliquant sur Nouveau ou Modifier dans l'onglet Gestion des profils. Dans la fenêtre de Gestion des profils, cliquez sur l'onglet Sécurité.

Pour configurer le profil, modifiez les champs de l'onglet Sécurité dans la Gestion des profils. Pour définir le mode de sécurité, sélectionnez l'option souhaitée. Veillez à également modifier les onglets Général et Options avancées.

Remarque : Si l'option Profil verrouillé est cochée, le profil ne peut pas être modifié ou supprimé. Cependant, le mot de passe peut être changé. Contactez votre administrateur système.

Définition des options de sécurité | Type de mode de sécurité utilisé par le poste de travail. Les options disponibles sont les suivantes : WPA/WPA2/CCKM Phrase secrète WPA/WPA2 802.1x Clé prépartagée (WEP statique) Aucun Ces options définissent une clé de cryptage unique pour la sécurité de la configuration réseau.
WPA/WPA2 | Active l'utilisation de la sécurité WPA (Wi-Fi Protected Access). Si vous sélectionnez WPA/WPA2, le menu déroulant EAP WPA/WPA2 s'ouvre. Il inclut les options suivantes : EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP
| Phrase secrète WPA/WPA2 | Active la sécurité avec phrase secrète WPA/WPA2. Cliquez sur le bouton Configurer et entrez la phrase secrète WPA/WPA2.
802.1x | Active la sécurité 802.1x. Cette option requiert l'intervention d'un administrateur informatique. Si vous sélectionnez 802.1x, le menu déroulant EAP 802.1x s'ouvre. Il inclut les options suivantes : EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP Si le cryptage WEP du point d'accès associé à la carte sans fil est défini sur Optionnel et que le cryptage WEP du client est activé, assurez-vous que la case Autoriser les associations pour les cellules mixtes est cochée dans l'onglet Sécurité afin d'autoriser l'association.
Clé prépartagée (WEP statique) | Active l'utilisation des clés prépartagées définies à la fois au niveau du point d'accès et du poste de travail. Pour définir des clés de cryptage prépartagées, sélectionnez l'option Clé prépartagée, puis cliquez sur le bouton Configurer et complétez la fenêtre Définir les clés prépartagées. Si le cryptage WEP du point d'accès associé à la carte sans fil est défini sur Optionnel et que le cryptage WEP du client est activé, assurez-vous que la case Autoriser les associations pour les cellules mixtes est cochée dans l'onglet Sécurité afin d'autoriser l'association.
Aucun | Aucune sécurité (option déconseillée).
Autoriser l'association pour les cellules mixtes | Cochez cette case si le cryptage WEP du point d'accès auquel la carte client doit être associée est défini sur Optionnel et que le cryptage WEP de la carte client est activé. Sinon, le client ne peut pas établir de connexion avec ce point d'accès.
Limiter la durée de recherche du contrôleur de domaine à : | Cochez cette case et entrez le nombre de secondes (jusqu'à 300) au terme duquel le processus d'authentification expirera lorsque vous recherchez le contrôleur de domaine. La valeur zéro équivaut à désélectionner cette case, ce qui signifie que la recherche du contrôleur de domaine n'est pas limitée dans le temps. Remarque : Le processus d'authentification expire chaque fois que le délai de la minuterie d'authentification est dépassé ou que la durée de recherche du contrôleur de domaine est atteinte.
Temps avant la stratégie de groupe | Spécifie le temps restant avant que le processus de connexion Windows ne lance la stratégie de groupe. Une stratégie de groupe est une fonction Windows utilisée par les administrateurs afin de spécifier des options de configuration pour des groupes d'utilisateurs. L'objectif est de retarder le lancement de la stratégie de groupe jusqu'à l'authentification du réseau sans fil. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 65535 secondes. La valeur que vous avez entrée est appliquée une fois que vous avez redémarré l'ordinateur avec ce profil défini comme profil actif. Ce menu déroulant est activé uniquement si vous avez sélectionné l'authentification EAP.