### Requisitos de sistema

> Para além dos itens enviados com o adaptador cliente, os itens que se seguem são necessários para instalar e utilizar o adaptador:

> - Um computador com o sistema operativo Windows 2000 ou XP equipado com um slot Cardbus de 32 bits ou um slot de expansão PCI vazio
> - Service Pack 1 para Windows XP (recomendado)
> - 20 MB de espaço livre no disco rígido (mínimo)
> - 128 MB de RAM ou posterior (recomendado)
> - As ferramentas apropriadas para remover a tampa do computador e a tampa dust cover do slot de expansão e para montar a base da antena
> - Autoridade de Certificados (CA) e certificados de utilizador para autenticação EAP-TLS ou certificado CA para autenticação PEAP
> - Se a sua rede sem fios utilizar a autenticação EAP-TLS ou PEAP, Autoridade de Certificados (CA) e certificados de utilizador para autenticação EAP-TLS ou certificado CA para autenticação PEAP
> - Se a sua rede sem fios utilizar a autenticação PEAP (EAP-GTC) com uma base de dados do utilizador de Palavra-passe Única (OTP), é necessário um dispositivo de token de hardware e a sua palavra-passe de token de hardware ou de software.

> As informações que se seguem do administrador de sistema:

> - O nome lógico para a sua estação de trabalho (também conhecido por nome do cliente)
> - Os protocolos necessários para ligar ao adaptador cliente, tal como TCP/IP
> - O identificador de configuração do serviço sensível a maiúsculas e minúsculas (SSID) para a rede RF
> - Se a sua configuração de rede não incluir um servidor DHCP, o endereço IP, a máscara de sub-rede e o endereço de gateway predefinido do seu computador
> - As chaves WEP (Wired Equivalent Privacy) dos pontos de acesso com a qual o adaptador cliente irá comunicar, se a rede sem fios utilizar WEP estática por razões de segurança
> - O nome de utilizador e a palavra-passe para a sua conta de rede