### Utilizzo della protezione EAP-TTLS

Per utilizzare la protezione EAP in Utility del client Atheros, accedere alla scheda Protezione della finestra Gestione profilo.

1. Nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione WPA/WPA2.
   OPPURE: nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione 802.1x.
2. Scegliere EAP-TTLS dal menu a discesa.

Abilitazione protezione EAP-TTLS:

Per utilizzare la protezione EAP-TTLS, è necessario che sul computer siano già stati caricati i certificati EAP-TTLS. Consultare il responsabile IT.

1. Se l'opzione EAP-TTLS è supportata, scegliere EAP-TTLS dal menu a discesa a destra, quindi fare clic sul pulsante Configura.
2. Selezionare il certificato desiderato dal menu a discesa e fare clic su OK.
3. Specificare un nome utente per l'autenticazione EAP:

> - selezionare Usa nome utente Windows per utilizzare il nome utente di Windows come nome utente EAP.
> - OPPURE: immettere un nome utente EAP nel relativo campo per utilizzare un nome utente e una password separati e avviare il processo di autenticazione EAP.

4. Fare clic su Impostazioni e:

> - lasciare vuoto il campo del nome del server in modo tale che il client accetti un certificato da qualsiasi server il cui certificato sia firmato dall'autorità indicata nell'elenco a discesa delle autorità di certificazione di rete. (opzione consigliata)
> - immettere il nome di dominio del server dal quale il client accetterà un certificato.
> - modificare il nome di accesso se necessario.

5. Fare clic su OK.
6. Abilitare il profilo.