### Systemkrav

> Förutom de artiklar som levereras med klientkortet måste du ha följande för att kunna installera och använda kortet:

> - En dator som kör operativsystemet Windows 2000 eller XP och som har en 32-bitars Cardbus-plats eller en tom PCI-plats
> - Service Pack 1 för Windows XP (rekommenderas)
> - 20 MB ledigt hårddiskutrymme (minimum)
> - 128 MB RAM-minne eller mer (rekommenderas)
> - Lämpliga verktyg för att ta bort datorns hölje och dammskyddet för kortplatsen och för att montera antennbasen
> - Certifikatutfärdare (CA) och användarcertifikat för EAP-TLS-autentisering eller CA-certifikat för PEAP-autentisering
> - Om det trådlösa nätverket använder EAP-TLS- eller PEAP-autentisering behöver du certifikatutfärdare (CA) och användarcertifikat för EAP-TLS-autentisering eller CA-certifikat för PEAP-autentisering
> - Om det trådlösa nätverket använder PEAP (EAP-GTC)-autentisering med en databas med engångslösenord (OTP) behöver du en tokenmaskinvaruenhet och tokenlösenordet för maskinvaran eller progamvaran.

> Följande information från systemadministratören:

> - Det logiska namnet på arbetsstationen (kallas även klientnamn)
> - De protokoll som behövs för att binda klientadaptern, t.ex. TCP/IP
> - Det skiftlägeskänsliga SSID (Service Set Identifier) för RF-nätverket
> - Om nätverksinstallationen inte omfattar en DHCP-server behöver du IP-adress, nätmask och standardgatewayadress för datorn
> - WEP-nycklarna för de åtkomstpunkter med vilka klientadaptern kommer att kommunicera med, om det trådlösa nätverket använder statisk WEP som säkerhet
> - Användarnamn och lösenord för ditt nätverkskonto