### Управление схемами

Настройка параметров беспроводного сетевого адаптера (беспроводной платы) выполняется на вкладке «Управление схемами» клиентской утилиты Atheros.

Новая схема Правка схемы Импорт схемы Экспорт схемы | Упорядочение схем Переключение на другую схему Удаление схемы Подключение к другой сети Отключение сети WLAN

Беспроводной сетевой адаптер может работать в режиме infrastructure (с использованием точки доступа) или ad hoc (беспроводная сеть формируется группой рабочих станций).

Выделите в списке схему настройки для просмотра подробных параметров данной схемы, включая тип сети, режим защиты и названия сетей (SSID), связанных с данной схемой.