### EAP-TTLS-suojauksen käyttäminen

Voit käyttää Atheros Client -apuohjelman EAP-suojausta siirtymällä Profiilinhallinta-ikkunan Tietoturva-välilehteen.

1. Valitse Tietoturva-välilehdestä WPA/WPA2-valintanappi.
   TAI: Valitse Tietoturva-välilehdestä 802.1x-valintanappi.
2. Valitse EAP-TTLS avattavasta valikosta.

EAP-TTLS -suojauksen käyttöönotto:

Voit käyttää EAP-TTLS-suojausta, jos tietokoneeseen on jo ladattu EAP-TTLS-varmenteita. Tarkista asia pääkäyttäjältä.

1. Jos EAP-TTLS-suojausta tuetaan, valitse EAP-TTLS oikeanpuoleisesta avattavasta valikosta ja napsauta Määritä-painiketta.
2. Valitse haluamasi varmenne avattavasta luettelosta ja napsauta OK-painiketta.
3. Määritä EAP-todennuksen käyttäjänimi.

> - Voit käyttää Windowsin käyttäjätunnusta EAP-käyttäjätunnuksena valitsemalla Käytä Windowsin käyttäjänimeä -vaihtoehdon.
> - TAI: Voit käyttää erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa ja käynnistää EAP-todentamisen antamalla EAP-käyttäjänimen Käyttäjätunnus-kenttään.

4. Napsauta Asetukset-painiketta ja:

> - Jätä palvelimen nimi -kenttä tyhjäksi, jolloin työasema hyväksyy varmenteen kaikista palvelimista, joiden varmenteiden myöntäjät on lueteltu avattavassa verkkovarmenteiden myöntäjien luettelossa. (suositus)
> - Kirjoita sen palvelimen toimialueen nimi, josta työaseman hyväksyy varmenteen.
> - Muuta kirjausnimeä tarvittaessa.

5. Napsauta OK.
6. Ota profiili käyttöön.