### Utilizzo della protezione LEAP

Per utilizzare la protezione in Utility del client Atheros, accedere alla scheda Protezione della finestra Gestione profilo.

La protezione LEAP impone che tutte le periferiche dell'infrastruttura (ad es. punti di accesso e server) siano configurate per l'autenticazione LEAP. Consultare il responsabile IT.

- Configurazione di LEAP
- Abilitazione di LEAP

Configurazione di LEAP

- Nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione WPA. Scegliere WPA-LEAP dal menu a discesa.
- OPPURE: Nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione 802.1x. Scegliere LEAP dal menu a discesa.

1. Fare clic sul pulsante Configura.
2. Per riprendere la connessione dopo un'interruzione temporanea senza fornire nuovamente le credenziali, selezionare Riprendi sempre sessione protetta.
3. Specificare un nome utente e una password.

> Selezionare l'utilizzo di un nome utente e una password temporanei scegliendo il pulsante di opzione:
> - Selezionare Usa nome utente Windows per utilizzare il nome utente di Windows come nome utente LEAP.
> - OPPURE: Selezionare Richiesta manuale di nome utente e password LEAP per accedere e avviare manualmente il processo di autenticazione LEAP.

> Selezionare l'utilizzo di un nome utente e una password salvati scegliendo il pulsante di opzione:

> - Specificare il nome utente, la password e il dominio LEAP da salvare e utilizzare.

4. Immettere il nome utente e la password.
5. Confermare la password.
6. Specificare un nome di dominio:

   > - Selezionare l'impostazione Includi dominio di accesso Windows con nome utente per trasmettere al server RADIUS il dominio e il nome utente di accesso Windows. (impostazione predefinita).
   > - OPPURE: Immettere un nome di dominio specifico.

7. Se necessario, selezionare Nessuna connessione di rete se utente non collegato per forzare la chiusura dell'associazione da parte dell'adattatore wireless dopo la disconnessione.
8. Immettere il tempo di timeout (tra 30 e 500 secondi) dell'autenticazione LEAP per specificare la durata dell'attesa di LEAP prima che l'autenticazione sia dichiarata non riuscita e sia inviato un messaggio di errore. L'impostazione predefinita è 90 secondi.
9. Fare clic su OK.
10. Abilitare il profilo.